## Edle Optik – leises Schließverhalten

# KFV Magnetschlösser: Raumkomfort für Innentüren

Sie bleiben dezent im Hintergrund und werten genau damit den Wohnkomfort eines Raumes auf: die KFV Magnetschlösser von SIEGENIA. Bei geöffneter Tür liegt die Falle im Schlosskasten versenkt und schließt so glatt und bündig mit der Stulp ab. Sichtbare Technik mit hervorstehenden Ecken und Kanten gibt es nicht. Das sorgt für eine hochwertige Optik, die durch den Einsatz von Edelstahl-Komponenten zusätzlich unterstrichen wird. Auch das Reinigen wird dadurch denkbar einfach.

Beim Schließen der Tür gewährleisten die in das Rahmenteil eingelassenen Magnete das punktgenaue Herausfahren der Falle und damit einen äußerst leisen Schließvorgang. Das hörbare Aufschlagen der Falle auf den Rahmen gehört der Vergangenheit an, unschöne Gebrauchsspuren ebenfalls. Endanwender wissen zudem zu schätzen, dass die Magnettechnik das Schließen der Tür leichtgängig, schonend und somit verschleiß- und wartungsfrei macht. Selbst das bei anderen Lösungen übliche Nachfetten kann entfallen. Für höchste Langlebigkeit steht dabei der extrem leistungsstarke Permanent-Magnet aus Neodym, der herkömmlichen Lösungen weit überlegen ist und das allmähliche Nachlassen der Magnetkraft verhindert.

Das KFV Magnetschloss eignet sich sowohl zum Einbau in neue Türen als auch für die Nachrüstung. Dabei erlaubt der Schlossaufbau in Anlehnung an DIN 18251-1 spürbare Zeit- und Kosteneinsparungen. Während er in der Fertigung die Neueinstellung der Maschinen verzichtbar macht, erlaubt er in der Nachrüstung den einfachen Austausch des klassischen Einsteckschlosses gegen die Magnetlösung. Das ist derzeit einzigartig auf dem Markt.

#### Gefälzte Türen mit Wohlfühlfaktor

Ideal für gefälzte Innentüren aus Holz ist das Magnetschloss 111, das Endanwendern ein hohes Maß an Raumkomfort verschafft. Auch beim Thema Verarbeitungskomfort kann es punkten, denn es bietet Türenherstellern spürbare Vorteile in der Fertigung. Dazu tragen beispielsweise die beiden Fixierungspunkte bei, die die Kunststoffhinterfütterung schnell und verlässlich mit dem Schließblech verbinden. Rahmenseitig überzeugt das Schloss durch eine Andruckregulierung und die extrem flache Bauweise des Magneten. Letztere ermöglicht dessen Einbau auf der Rahmenseite ohne zusätzlichen Fräsaufwand. Das Magnetschloss 111 ist in Buntbart- und WC-Ausführung sowie als Fallenschloss lieferbar.

#### Ästhetik für stumpf einschlagende Türen

Eine gelungene Synthese aus edler Optik und höchstem Komfort bietet das KFV Magnetschloss 116 für stumpf einschlagende Türen. Der Verzicht auf ein Lappenschließblech unterstützt nicht nur den Eindruck von Eleganz, sondern macht außerdem die ansonsten aufwändige manuelle Bearbeitung des Blechs hinfällig. Stattdessen ist lediglich ein einfacher Fräsvorgang am Rahmen erforderlich, der Montageaufwand und Verschleiß minimiert. Ebenfalls vorteilhaft sind die drehbare Magnetfallenhinterfütterung und der in das Schließblech integrierte Magnetschlitten. Während erstere die einfache Andruckregulierung erlaubt, stellt letzterer das automatische Nachstellen beim Absacken der Tür sicher. Das Magnetschloss 116 ist für Buntbart-, WC-, Profilzylinder und als reines Fallenschloss erhältlich. Für größtmögliche Flexibilität ist das Magnetschloss 116 ab sofort auch mit einem Dornmaß von 65 mm und mit unterschiedlichen Stulpoberflächen lieferbar. So können Endanwender zwischen Edelstahl matt gebürstet, Edelstahl poliert sowie den Farben Weiß und Schwarz wählen. Des Weiteren steht ein reines Fallenschloss mit einer Kastenhöhe von 100 mm zur Verfügung.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_KFV\_Magnetschloss\_111\_Zimmertuer.jpg*

Ein hohes Maß an Raumkomfort bietet das KFV Magnetschloss 111 von SIEGENIA, das die KFV Magnettechnik jetzt auch für gefälzte Innentüren aus Holz verfügbar macht.

*Motiv II: SIE\_KFV\_Magnetschloss\_116\_Zimmertuer.jpg*

Das KFV Magnetschloss 116 für stumpf einschlagenden Türen: Sichtbare Technik mit hervorstehenden Ecken und Kanten gibt es hier nicht. Das sorgt für eine hochwertige, edle Optik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Feuerwehrstraße 42  D - 51588 Nümbrecht  Tel.: +49 2293 909890  Fax: +49 2293 909891  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 465  Zeichen: 3 506 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 31.01.2018 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |