## AEROMAT flex HY: dokonale integrován

# Inovační, automaticky ovládaná větrací mřížka od společnosti SIEGENIA

Toto nedokáže žádná jiná srovnatelná větrací mřížka: větrací mřížka s regulací vlhkosti AEROMAT flex HY od společnosti SIEGENIA perfektně využívá stávající montážní prostor. Se svým zcela novodobým způsobem montáže umožňuje tento poslední trend opticky decentní začlenění do obálky budovy: zcela bez zásahu do funkčnosti oken a zdvižně-posuvných dveří zajišťuje tato kompaktní větrací mřížka potřebný přívod čerstvého vzduchu. Díky možnosti flexibilní integrace vodorovně s oknem nebo po straně okna zůstávají nejen zcela neomezeny odolnost proti vloupání, akustický útlum a odolnost proti prudkému dešti, ale také je nyní možné větrání i při zavřených žaluziích a zastínění.

Jasnou výhodou kompaktní pasivní mřížky je řízení přivětrávání podle potřeby podle DIN 1946-6, které je regulováno v závislosti na vlhkosti vzduchu v místnosti. Umožňuje to regulační klapka mřížky, která reaguje na změnu vlhkosti. Objemový průtok vzduchu 33 m³/h při 10 Pa přitom zajišťuje výkonný přívod čerstvého vzduchu, který lze v závislosti na potřebné výměně vzduchu na přání zvýšit použitím několika mřížek na okno. Komfort místnosti zajišťují kromě toho volitelné moduly akustického útlumu s akustickým útlumem až 55 dB.

#### Nekomplikovaná montáž na stavbě

Také výrobci profitují z výhod kompaktní větrací mřížky: využitím stávajícího stavebního prostoru pro montáž zůstává proces výroby oken příp. zdvižně-posuvných dveří nezměněn a nemusí být přerušován. Toho je dosaženo tím, že není třeba elementy vyfrézovávat. Pružnost a rychlou, jednoduchou montáž na stavbě zajišťují navíc teleskopické kanály, které je možné přizpůsobit rozdílným stavebním hloubkám profilů. AEROMAT flex HY je nyní k dostání.

#### Legendy k obrázkům

Zdroj obrázku: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_AERO\_AEROMAT flex\_Einbau\_Presse.jpg*

Se svým zcela novodobým způsobem montáže využívá AEROMAT flex HY od společnosti SIEGENIA stávající stavební prostor a umožňuje opticky decentní začlenění do obálky budovy.

*Motiv II: SIE\_AERO\_AEROMAT flex\_Schiebetür.jpg*

Vlhkost regulující větrací mřížka AEROMAT flex HY je vhodná také pro použití u zdvižně-posuvných elementů.

*Motiv III: SIE\_AERO\_AEROMAT flex\_Einbau.jpg*

AEROMAT flex HY od společnosti SIEGENIA zajišťuje potřebný přívod čerstvého vzduchu – zcela bez zásahu do funkčnosti oken a zdvižně-posuvných dveří.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vydavatel  SIEGENIA GRUPPE  Marketingová komunikace  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakce / kontaktní osoba  Komunikace Kemper  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach  Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text – Info  Strana: 1  Slova: 251  Zeichen: 1 877 (mit Leerzeichen)  vytvořeno dne: 6.3.2020 |
| Při zveřejnění obrazového nebo textového materiálu prosíme o zaslání povinného výtisku. | | |