## AEROMAT flex HY : une intégration parfaite

# Aérateur innovant et à réglage automatique de SIEGENIA

Aucun autre aérateur comparable n'en est capable : l'aérateur AEROMAT flex HY hygroréglable de SIEGENIA utilise à la perfection l'espace dont il dispose. Grâce à son installation d'un type totalement nouveau, la dernière innovation permet l'intégration esthétique dans l'enveloppe de bâtiment : l'aérateur compact assure une aération conforme aux besoins, sans aucune intervention nécessaire dans le fonctionnement des fenêtres et des portes soulevantes-coulissantes. Grâce à la possibilité d'intégration flexible horizontale ou latérale de la fenêtre, le retard à l'effraction, l'isolation phonique et l'étanchéité à la pluie battante restent totalement intactes, mais l'apport d'air frais est désormais également possible avec des volets roulants et des stores baissés.

Un atout déterminant de l'aérateur passif compact réside dans sa commande de l'air entrant adaptée aux besoins et en fonction de l'humidité de l'air dans la pièce, conformément à la norme DIN 1946-6. Cette fonctionnalité est possible grâce au clapet de régulation de l'aérateur, qui réagit aux variations d'humidité. Le débit d'air volumétrique de 33 m³/h à 10 Pa assure une entrée d'air performante, qui peut être augmentée selon les souhaits en fonction du taux de renouvellement d'air requis en utilisant plusieurs aérateurs sur une même fenêtre. Les modules d'isolation phonique optionnels pour une isolation phonique de 55 dB assurent également le confort ambiant.

#### Montage sur site aisé

Les menuisiers bénéficient également des atouts de l'aérateur compact : en raison de l'utilisation de l'espace d'installation disponible pour le montage, les processus de production des fenêtres ou des portes soulevantes-coulissantes restent inchangés et ne nécessitent pas de modifications. Cela est rendu possible en supprimant les mortaises sur le châssis. Un canal télescopique assure en outre une flexibilité et un montage simple et rapide sur site. Cela permet de s'adapter aux différentes profondeurs de profil. AEROMAT flex HY est désormais disponible.

#### Légendes

Source d'image : SIEGENIA

*Sujet I : SIE\_AERO\_AEROMAT flex\_montage\_presse.jpg*

Grâce à son installation d'un type totalement nouveau, AEROMAT flex HY de SIEGENIA utilise l'espace d'installation disponible et une intégration esthétique dans l'enveloppe de bâtiment.

*Sujet II : SIE\_AERO\_AEROMAT flex\_porte coulissante.jpg*

L'aérateur AEROMAT flex HY hygroréglable peut également être utilisé avec des châssis levants-coulissants.

*Sujet III : SIE\_AERO\_AEROMAT flex\_montage.jpg*

AEROMAT flex HY de SIEGENIA permet une aération conforme aux besoins, sans intervention nécessaire dans la fonctionnalité des fenêtres et des portes soulevantes-coulissantes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Éditeur  GROUPE SIEGENIA  Marketing et communication  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tél. : +49 271 3931-412  Fax : +49 271 3931-77412  E-mail : pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Rédaction/Interlocuteur  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach  Tél. : +49 2204 9644808  E-mail : info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informations sur le texte  Page : 1  Mots : 251  Caractères : 1 877 (avec espaces)  Créé le : 06/03/2020 |
| Pour toute publication de photos ou de textes, merci de bien vouloir nous adresser un exemplaire. | | |