## AEROMAT flex HY: идеальная интеграция

# Инновационный регулируемый проветриватель SIEGENIA

Ни один из сопоставимых проветривателей не справится с этим: только SIEGENIA AEROMAT flex HY с контролем влажности оптимально использует монтажное пространство. Благодаря абсолютно новому принципу установки он незаметно интегрируется в конструкцию здания. AEROMAT flex HY не нарушает работу окон и подъемно-сдвижных дверей. Компактный прибор подаёт свежий воздух по мере необходимости. Прибор гибко интегрируется горизонтально или сбоку от окна — при этом защита от взлома, шумоизоляция и водонепроницаемость окон сохраняются. Подача свежего воздуха возможна даже при опущенных рольставнях.

Преимущество компактного пассивного прибора — адаптированное с учетом потребности управление проветриванием согласно DIN 1946-6. Подачу воздуха можно настраивать в зависимости от влажности воздуха в помещении. На её изменение реагирует регулирующая заслонка проветривателя. Поток вентилируемого воздуха 33 м³/ч при 10 Па обеспечивает мощный приток свежего воздуха. В зависимости от требуемой кратности воздухообмена его можно увеличить за счет использования нескольких проветривателей на каждом окне. Кроме того, опциональные шумопонижающие модули для шумоизоляции до 55 дБ обеспечивают домашний уют.

#### Простой монтаж на месте

Благодаря использованию имеющегося пространства для монтажа процессы производства окон и подъёмно-сдвижных дверей остаются неизменными и не требуют прерывания. Фрезеровать не нужно: телескопический канал адаптируется под различную глубину профиля, обеспечивает универсальность и простой монтаж на месте эксплуатации. AEROMAT flex HY уже в продаже.

#### Подписи к иллюстрациям

Источник изображений: SIEGENIA

*Изображение I: SIE\_AERO\_AEROMAT flex\_Einbau\_Presse.jpg*

Абсолютно новая конструкция оптимально использует монтажное пространство и позволяет интегрировать AEROMAT flex HY компании SIEGENIA в конструкцию здания практически незаметно.

*Изображение II: SIE\_AERO\_AEROMAT flex\_Schiebetür.jpg*

Регулирующий влажность проветриватель AEROMAT flex HY также подходит для применения с подъемно-сдвижными конструкциями.

*Изображение III: SIE\_AERO\_AEROMAT flex\_Einbau.jpg*

AEROMAT flex HY компании SIEGENIA обеспечивает подачу свежего воздуха по мере необходимости — без нарушения функционирования окон и подъемно-сдвижных дверей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Издатель  SIEGENIA GRUPPE  Отдел маркетинга и коммуникации  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf, Германия  Тел.: +49 271 3931-412  Факс: +49 271 3931-77412  Адрес электронной почты: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Редакция/контактное лицо  Kemper Kommunikation  Кирстен Кемпер (Kirsten Kemper)  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach, Германия Тел.: +49 2204 9644808  Адрес электронной почты: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Информация о тексте  Страниц: 1  Слов: 251  Знаков: 1 877 (с пробелами)  Дата создания: 06.03.2020 |
| При публикации изображений или текстов просим высылать нам авторский экземпляр. | | |