## Nowy ogranicznik otwarcia SIEGENIA

# Stawiamy na komfort obsługi oraz bezpieczeństwo dzieci

SIEGENIA rozszerza swoją ofertę ograniczników otwarcia o dwa nowe warianty, które można stosować w skrzydłach rozwiernych oraz rozwierno-uchylnych, wykonanych z dowolnego rodzaju profili. Dzięki temu rozwiązaniu obsługa okien wchodzi na wyższy poziom komfortu. Do wyboru mamy wersję zapewniającą bezpieczeństwo dzieci zgodnie z normą EN 13126-5 oraz wariant Komfort. Ten ostatni umożliwia wygodne zwalnianie i ponowne wpinanie za pomocą intuicyjnego mechanizmu. Przemyślana konstrukcja nie wymaga dodatkowych elementów odblokowujących na skrzydle i zapewnia dyskretny, elegancki wygląd.

#### Bezpieczne dziecko

W trosce o najmłodszych SIEGENIA oferuje niezawodne rozwiązanie spełniające wymagania normy EN 13126-5. Szerokość otwarcia jest ograniczona do 89 mm. W razie potrzeby – np. w celu umycia okna lub konserwacji – upoważnione osoby mogą z łatwością zwolnić ogranicznik otwarcia za pomocą klamki. Dzięki temu w dowolnej chwili możemy otworzyć skrzydło na oścież. Również proces zamykania jest dobrze przemyślany: po cofnięciu klamki i zamknięciu okna następuje automatyczne wpięcie ogranicznika, aby ponownie zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo.

#### Wygodnie jednym ruchem

Do zastosowań bez specjalnych wymogów bezpieczeństwa SIEGENIA ma w swojej ofercie także nowy ogranicznik otwarcia w wersji Komfort, który w pozycji aktywnej zmniejsza szerokość otwarcia do ok. 89 mm. "Komfort" oznacza w tym wypadku wygodne zwalnianie ogranicznika za pomocą poręcznego uchwytu, który umieszczony jest na skrzydle. Dzięki temu szybko i bez wysiłku otworzymy skrzydło na dowolną szerokość. Aktywowanie ogranicznika w wariancie Komfort również dokonuje się automatycznie podczas zamykania okna.

#### Prosta integracja z produkcją

Nowe ograniczniki otwarcia są nie tylko łatwe w obsłudze, ale również w zakresie montażu. Kompatybilność z ofertą okuć SIEGENIA oznacza, że można je bez problemu zintegrować z dotychczasowymi procesami produkcyjnymi. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych wierceń i frezowań po stronie skrzydła.

#### Podpisy pod ilustracjami

Źródło: SIEGENIA

*Motyw I: SIE\_TITAN\_Ogranicznik\_otwarcia\_Wariant\_Komfort\_Drewno.jpg*

Przemyślana konstrukcja obu ograniczników nie wymaga dodatkowych elementów odblokowujących na skrzydle i zapewnia dyskretny, elegancki wygląd. Ogranicznik w wersji Komfort możemy łatwo dezaktywować za pomocą poręcznego uchwytu.

*Motyw II: SIE\_TITAN\_Ogranicznik\_otwarcia \_Wariant\_bezpieczny.jpg*

SIEGENIA rozszerza swoją ofertę ograniczników otwarcia o wersję zapewniającą bezpieczeństwo dzieci, zgodnie z normą EN 13126-5 oraz wariant Komfort. Dyskretny wygląd to zasługa mechanizmu, który jest całkowicie ukryty w profilu okna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydawca  SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.  Dział Marketingu i  Redakcji Technicznej  Ossowskiego 64  46-203 Kluczbork  Tel.: +48 77 44 77 700  e-mail: marketing-pl@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakcja / osoba do kontaktu  Beata Fiedosichin  Ossowskiego 64  46-203 Kluczbork Tel.: +48 77 44 77 747  e-mail: beata.fiedosichin@siegenia.com | Informacje o tekście  Strony: 2  Ilość słów: 266  Ilość znaków: 2005 (ze spacjami)  Data udostępnienia: 06.10.2022 |
| W przypadku publikacji zdjęć i materiałów tekstowych prosimy o przesłanie egzemplarza wzorcowego. | | |