## Un aérateur polyvalent et silencieux signé SIEGENIA

# AEROVITAL ambience : également adapté à une implantation au plafond

Il assure l'arrivée d'air frais filtré lorsque la fenêtre est fermée et offre un confort ambiant à l'état pur : l'AEROVITAL ambience. L'aérateur mural de SIEGENIA convainc par son design contemporain plat et sa possibilité d'encastrement partiel dans le mur, et allie toute une série de caractéristiques à des atouts esthétiques, qui en font une solution haut de gamme adaptée aux exigences les plus élevées.

Désormais, l'AEROVITAL ambience s'intègre avec une flexibilité accrue dans l'architecture du bâtiment : outre le montage par encastrement partiel dans le mur, il est également possible de l'installer sous les plafonds ou en mansarde au dernier étage. Un maximum de flexibilité est donc garanti, faisant de l'aérateur une solution idéale pour les bâtiments offrant peu d'espace au niveau du mur extérieur ainsi qu'en cas de montage au plafond offrant un confort visuel accru. À cet effet, SIEGENIA propose une variété de sets de montage : un set pour le montage au plafond, un boîtier de montage de base pour les parois latérales ainsi que des sets de canaux d'air et un prolongateur. Le canal d'ébrasement AERO EPP offre également toutes les possibilités pour le montage mural. Il combine un design discret avec une très bonne isolation phonique et un positionnement flexible en fonction des conditions sur site – aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment.

#### Un système polyvalent d'excellence, à la hauteur des plus hautes exigences

En matière de confort ambiant, le puissant et polyvalent AEROVITAL ambience possède de nombreux atouts, à commencer par son débit d'air élevé pouvant atteindre 60 m³/h, associé à un niveau sonore extrêmement faible. Les nuisances sonores extérieures sont reléguées au second plan grâce à son isolation phonique de premier ordre (jusqu'à 58 dB). Son excellent degré de récupération de chaleur, de 85 pour cent, et ses ventilateurs EC à économie d'énergie en font un atout de premier choix en termes d'efficacité énergétique.

La conduite d’air innovante de l’échangeur thermique céramique est elle aussi unique en son genre. L'échangeur n'empêche pas seulement le dessèchement de l'air ambiant en hiver, il dispose également d'un guidage d'air novateur, qui assure une circulation continue d'air entrant et sortant, pour un haut degré de confort et de bien-être. La fonction de dérivation est également intelligente. Elle empêche, durant les mois d'été, que l'air entrant ne soit chauffé à travers l'échangeur thermique en pénétrant dans le bâtiment.

#### Une aération sur mesure en toute simplicité, également via l'application

La variante smart de l'AEROVITAL ambience est particulièrement performante. Plusieurs caractéristiques assurent une aération sur mesure. En plus d'une commande progressive du débit d'air, cet aérateur est également équipé d'une sonde de mesure de l'humidité ainsi que d'une minuterie. Les utilisateurs finaux peuvent ainsi bénéficier d'une ventilation adaptée aux besoins, même en cas d'absence ou pendant les vacances. Jour de la semaine, heure de départ et débit d'air sont programmables de manière flexible pour différents scénarios. Le détecteur de qualité de l'air intégré offre en outre un confort ambiant optimal : il assure l'activation et la désactivation de l'aérateur en fonction des valeurs de mesure correspondantes. Intégré dans l'application SIEGENIA Comfort, l'AEROVITAL ambience smart se démarque par son confort d'utilisation.

#### Légendes

Source d'image : SIEGENIA

*Sujet I : SIE\_AERO\_AEROVITAL ambience\_abgehangene Decke.jpg*

Flexibilité maximale : outre la possibilité de montage dans un mur, l'aérateur mural haut de gamme AEROVITAL ambience de SIEGENIA peut également être installé sous les plafonds ou le long d'une paroi latérale au dernier étage

*Sujet II : SIE\_AERO\_AEROVITAL ambience\_seitlich.jpg*

L'AEROVITAL ambience smart convainc par un design moderne, une isolation phonique performante, un débit d'air élevé et une efficacité énergétique hors pair.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Éditeur  GROUPE SIEGENIA  Marketing et communication  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tél. : +49 271 3931-412  Fax : +49 271 3931-77412  E-mail : pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Rédaction/Interlocuteur  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach  Tél. : +49 2204 9644808  E-mail : info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informations sur le texte  Pages : 2  Mots : 428  Caractères : 3 193 (avec espaces)  Créé le : 08/07/2020 |
| Pour toute publication de photos ou de textes, merci de bien vouloir nous adresser un exemplaire. | | |