## SIEGENIA: Dobře skrytá síla

# Komfort místností se skrytými motorickými pohony

S motorickými pohony od společnosti SIEGENIA je otevírání a zavírání oken jednoduché, komfortní a bezbariérové. Ať pro otevíravě-sklopná okna nebo těžko přístupné výklopné nadsvětlíky, ať stisknutím tlačítka, pomocí aplikace nebo pomocí řídicí techniky budovy – zajišťují pohony komfort místností a kvalitu života. SIEGENIA nyní rozšiřuje svou paletu výrobků: Jako doplněk k osvědčenému pohonu DRIVE axxent DK je nyní zpracovatelům a koncovým uživatelům k dispozici pohon DRIVE CL. Zatímco pohon DRIVE axxent DK umožňuje na základě svých kompaktních rozměrů i bezproblémovou integraci do různých profilů z hliníku, je DRIVE CL vynikající volbou především v případě vysokých požadavků na hospodárnost.

#### Decentní vzhled – promyšlený komfort ovládání

Decentní vzhled s čistým, estetickým vedením linií zajišťují oba skryté pohony díky své technice, která je kompletně integrovaná v rámovém profilu. Navíc je tento efekt podpořen také promyšleným principem „dva v jednom“, který spojuje výklopný a uzamykací motor v jednom jediném řešení. K otevírání koncoví uživatelé dokonce ani nepotřebují kliku, protože pohon uvede pro otevření okna i kliku motoricky do polohy 90°. Ve sklopné poloze je s maximální šířkou vyklopení 150 mm vždy zaručena dobrá výměna vzduchu. DRIVE CL přitom přesvědčuje svou libovolně volitelnou šířkou vyklopení s funkcí zaučení. Oba pohony navíc bodují možností automatického větrání pomocí integrovaného časovače.

Zárukou bezpečnosti je praktická funkce automatického uzamykání. Když se okno přitlačí z otevíravé polohy, proběhne uzamknutí automaticky. Velmi důležitou roli hraje také komfort ovládání, protože oba pohony lze ovládat jak pohodlně pomocí tlačítka, tak i pomocí volitelného modulu WLAN chytrým telefonem nebo tabletem aplikací SIEGENIA Comfort. Kromě toho lze pohon DRIVE axxent DK také integrovat do konceptů Smart Home. U obou pohonů je možné i zapojení do automatizace domu a budovy.

#### Efektivní montáž

Své silné stránky ukazují oba motorické pohony v neposlední řadě také při zpracování a montáži. Například lze upustit od použití kabelové průchodky a lze je bez problémů dodatečně seřídit i v namontovaném stavu. Snadnou konfiguraci přitom u pohonu DRIVE CL zajišťuje menu řízené LED diodami přímo na motoru, které poskytuje informace o zvoleném bodu menu a jeho aktuálním nastavení. Zpracovatelé znají tuto formu uvedení do provozu již od KFV pohonu GENIUS. Volba se provádí pomocí tlačítka přímo na pohonu.

#### Legendy k obrázkům

Zdroj obrázku: SIEGENIA

### Motiv I: SIE\_DRIVE\_Motorik\_Drive CL.jpg

S motorickými pohony od společnosti SIEGENIA je otevírání a zavírání oken jednoduché, komfortní a bezbariérové. Jako doplněk k pohonu DRIVE axxent DK je nyní zpracovatelům k dispozici také pohon DRIVE CL.

### Motiv II: SIE\_DRIVE\_Motorik\_Drive CL\_Interieur\_Treppenhaus.jpg

Pomocí motorických pohonů lze komfortně regulovat i pravidelnou výměnu vzduchu v silně frekventovaných prostorách – v případě těžko přístupných nadsvětlíků i bezbariérově.

### Motiv III: SIE\_DRIVE\_Motorik\_Drive CL\_Interieur\_Schlafzimmer.jpg

Velká okna vnášejí do domu světlo a prostor. S motorickými pohony od společnosti SIEGENIA lze i těžké hmotnosti pohodlně ovládat pomocí tlačítka nebo pomocí aplikace SIEGENIA Comfort.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vydavatel  SIEGENIA GRUPPE  Marketingová komunikace  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakce / kontaktní osoba  Komunikace Kemper  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach  Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text – Info  Strany: 2  Slova: 349  Znaky: 2 646 (včetně mezer)  zpracováno dne: 30.9.2021 |
| Při zveřejnění obrazového nebo textového materiálu prosíme o zaslání povinného výtisku. | | |