## Neue Öffnungsbegrenzer von SIEGENIA

# Bedienkomfort und Kindersicherheit im Fokus

Mit zwei neuen Varianten erweitert SIEGENIA jetzt sein Portfolio an Öffnungsbegrenzern. Geeignet für Dreh- und Dreh-Kipp-Flügel aller Rahmenmaterialien schaffen diese ein hohes Maß an Raumkomfort. Hierzu können Endanwender zwischen einer Ausführung mit Kindersicherheit gemäß EN 13126-5 und einer Komfortvariante wählen. Letztere erlaubt im Bedarfsfall das bequeme Ent- und Einkoppeln über einen intuitiven Mechanismus. Für eine dezente, edle Optik sorgt dabei die clevere Konstruktion, die in beiden Varianten ohne zusätzliche Entriegelungsmechanismen am Fensterflügel auskommt.

#### So bleiben kleine Kinder auf der sicheren Seite

Einen zuverlässigen Schutz für den Nachwuchs bietet SIEGENIA mit der kindersicheren Ausführung gemäß EN 13126-5. Der Norm entsprechend beträgt die Öffnungsweite in der Drehstellung weniger als 89 mm. Bei Bedarf – so z. B. zum Fensterputzen oder zu Wartungszwecken – lässt sich die Öffnungsbegrenzung auf einfache Weise durch befugte Personen über den Fensterhebel freischalten. So kann der Flügel für den gewünschten Zeitraum jederzeit vollständig geöffnet werden. Durchdacht ist auch der Schließvorgang: Beim Zurückdrehen des Hebels in die Verschlussstellung koppeln sich die Begrenzer automatisch zur Wiederherstellung der Kindersicherheit ein.

#### Komfortabel mit nur einem Handgriff

Für Anwendungsfälle ohne spezielle Sicherheitsanforderungen hat SIEGENIA darüber hinaus einen neuen Komfort-Öffnungsbegrenzer im Programm, der im aktiven Zustand die Öffnungsweite in der Drehstellung auf unter 89 mm reduziert. Das Entkoppeln der Öffnungsbegrenzung lässt sich in der Komfortvariante mit einem einfachen, bequemen Handgriff bewirken. Hierzu ist der Fensterflügel mit einem beweglichen Bauteil ausgestattet, über das der Öffnungsbegrenzer gelöst werden kann. Das erlaubt Endanwendern, den Flügel schnell und mühelos beliebig weit zu öffnen. Das Einkoppeln des Komfort-Öffnungsbegrenzers findet beim Schließvorgang ebenfalls selbsttätig statt.

#### Einfache Integration in die Fertigung

Klare Stärken verzeichnen die neuen Öffnungsbegrenzer außerdem in der Fertigung. Durch die Kompatibilität mit dem SIEGENIA Beschlagportfolio lassen sie sich problemlos in vorhandene Fertigungsprozesse integrieren. Zusätzliche flügelseitige Bohrungen und Fräsungen sind nicht erforderlich.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_TITAN\_Oeffnungsbegrenzer\_Sicherheitsvariante.jpg*

SIEGENIA erweitert sein Portfolio an Öffnungsbegrenzern um eine Ausführung mit Kindersicherheit gemäß EN 13126-5 und eine Komfortvariante. Optisch dezent ist der Verzicht auf zusätzliche Entriegelungsmechanismen am Fensterflügel.

*Motiv II: SIE\_TITAN\_Oeffnungsbegrenzer\_Komfortvariante\_Holz.jpg*

Für eine dezente, edle Optik sorgt die clevere Konstruktion der Öffnungsbegrenzer, die ohne zusätzliche Entriegelungsmechanismen am Flügel auskommt. In der Komfortvariante ist die Entkopplung mithilfe eines einfachen, bequemen Handgriffs möglich.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 291  Zeichen: 2 291 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 06.04.2022 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |