## Nouveau limitateur d'ouverture de SIEGENIA

# Zoom sur le confort de manœuvre et la sécurité enfant

Avec deux nouvelles variantes, SIEGENIA enrichit maintenant son portefeuille de limitateurs d'ouverture. Adaptés aux vantaux ouvrants à la française et oscillo-battants de tous matériaux de châssis, ces derniers apportent un grand confort ambiant. Les utilisateurs finaux peuvent choisir entre un modèle avec sécurité enfant conforme à la norme EN 13126-5 et un modèle confort. Ce dernier permet, au besoin, d'accoupler et de désaccoupler l'élément à l'aide d'un mécanisme intuitif. La construction ingénieuse, qui ne nécessite dans les deux variantes aucun mécanisme de déverrouillage supplémentaire sur l'ouvrant de fenêtre, assure un effet visuel discret et élégant.

#### Comment garder les jeunes enfants en sécurité

Avec le modèle avec sécurité enfant selon la norme EN 13126-5, SIEGENIA offre une protection à toute épreuve pour vos enfants. Conformément à la norme, la largeur d'ouverture en position OF est inférieure à 89 mm. Au besoin, pour nettoyer les fenêtres ou pour la maintenance par ex., la limitation d'ouverture se débloque facilement par des personnes habilitées, via la poignée de fenêtre. Cela permet d'ouvrir entièrement le vantail à tout moment pour la période souhaitée. Le processus de fermeture est également bien pensé : lorsque la poignée est ramenée en position fermée, les limitateurs se couplent automatiquement pour rétablir la position sécurité enfants.

#### Confortable en un simple geste.

Pour les cas d'application sans exigences de sécurité particulières, SIEGENIA propose par ailleurs un nouveau limitateur d'ouverture confort dans son programme, qui, en position active, réduit la largeur d'ouverture en position OF à moins de 89 mm. Sur le modèle confort, le découplage du limitateur d'ouverture s'effectuera par un simple et confortable geste. Pour ce faire, l'ouvrant de fenêtre est pourvu d'une pièce mobile permettant de défaire le limitateur d'ouverture. Cela permet aux utilisateurs finaux d'ouvrir le vantail rapidement et sans effort, quel que soit le degré d'ouverture. Le couplage du limitateur d'ouverture confort se déroule d'ailleurs automatiquement lors de la fermeture.

#### Intégration simple dans la fabrication

Les nouveaux limitateurs d'ouverture se distinguent aussi par leurs atouts au niveau de la fabrication. Entièrement compatibles avec le portefeuille de ferrures SIEGENIA, ils s'intègrent simplement dans tout processus de fabrication existants. Il est inutile d'effectuer des perçages ou fraisages supplémentaires côté vantail.

#### Légendes

Source d’image : SIEGENIA

*Motif I : SIE\_TITAN\_Limitateur d'ouverture\_Version sécurité.jpg*

SIEGENIA élargit son portefeuille de limitateurs d'ouverture d'un nouveau modèle avec sécurité enfant suivant la norme EN 13126-5 et d'un modèle confort. L'absence de mécanisme de verrouillage supplémentaire confère à l'ouvrant de fenêtre une esthétique discrète et élégante.

*Motif II : SIE\_TITAN\_Limitateur d'ouverture\_Version comfort\_bois.jpg*

La construction ingénieuse sans mécanisme de déverrouillage supplémentaire sur le vantail de fenêtre, assure un effet visuel discret et élégant. Dans la variante confort, le découplage peut s'effectuer d'un simple geste.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Éditeur  GROUPE SIEGENIA  Marketing et communication  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tél. : +49 271 3931-412  Fax : +49 271 3931-77412  E-mail : pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Rédaction/Interlocuteur  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tél. : +49 2204 9644808  E-mail : info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informations sur le texte  Pages : 2  Mots : 291  Caractères : 2 291 (avec espaces)  Créé le : 06/04/2022 |
| Pour toute publication de photos ou de textes, merci de bien vouloir nous adresser un exemplaire. | | |