## Nuevos limitadores de apertura de SIEGENIA

# El confort de uso y la seguridad de los niños en primer plano

SIEGENIA amplía ahora su gama de limitadores de apertura con dos nuevas variantes. Adecuados para hojas practicables y oscilo-batientes de todos los materiales de marco, crean un elevado grado de confort en la vivienda. Para ello, los usuarios finales pueden escoger entre una ejecución con seguridad para niños según EN 13126-5 y una variante confort. Esta última permite el acoplamiento y desacoplamiento sencillo a través de un mecanismo intuitivo en caso necesario. El diseño inteligente, que en ambas versiones no requiere ningún mecanismo de desbloqueo adicional en la hoja, garantiza un aspecto discreto y elegante.

#### Así se protege a los niños pequeños

SIEGENIA ofrece una protección fiable para los más pequeños con la ejecución con seguridad para niños según EN 13126-5. Conforme a la norma, el ancho de apertura en la posición practicable es de menos de 89 mm. En caso necesario, p. ej. para limpiar la ventana o para fines de mantenimiento, las personas autorizadas pueden desactivar el límite de apertura con la manilla de la ventana, de forma sencilla. Así siempre se puede abrir del todo la hoja durante el periodo de tiempo deseado. La operación de cierre también ha sido bien diseñada: al volver a colocar la manilla en la posición de cierre, los limitadores se acoplan automáticamente para restablecer la seguridad para los niños.

#### Confortable con tan sólo una maniobra

Para casos de aplicación sin requisitos de seguridad especiales, SIEGENIA dispone además de un nuevo limitador de apertura confort en el programa, que reduce, en estado activo, el ancho de apertura a menos de 89 mm en la posición practicable. En la variante confort, el desacoplamiento de la limitación de apertura se puede efectuar con una sencilla y fácil maniobra. Para ello, la hoja está equipada con una pieza móvil, mediante la cual se puede soltar el limitador de apertura. Esto permite a los usuarios finales abrir la hoja cuanto se desee, de forma rápida y sencilla. El acoplamiento del limitador de apertura confort también se produce automáticamente durante la operación de cierre.

#### Integración sencilla en la producción

Los nuevos limitadores de apertura también muestran su potencial en la producción. Gracias a la compatibilidad con la gama de herrajes de SIEGENIA, se pueden integrar sin problemas en los procesos de producción existentes. No se requieren taladros y fresados adicionales en el lado de la hoja.

#### Pies de foto

Fuente de imágenes: SIEGENIA

*Motivo I: SIE\_TITAN\_Oeffnungsbegrenzer\_Sicherheitsvariante.jpg*

SIEGENIA amplía su gama de limitadores de apertura con una ejecución con seguridad para niños según EN 13126-5 y una variante confort. La renuncia a mecanismos adicionales de desbloqueo en la hoja aporta un aspecto discreto.

*Motivo II: SIE\_TITAN\_Oeffnungsbegrenzer\_Komfortvariante\_Holz.jpg*

El diseño inteligente de los limitadores de apertura, que no requiere ningún mecanismo de desbloqueo adicional en la hoja, garantiza un aspecto discreto y elegante. En la variante confort, el desacoplamiento es posible con una sencilla y cómoda maniobra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Editor  GRUPO SIEGENIA  Marketing - Comunicación  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tfno.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  Email: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redacción / Persona de contacto  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tfno.: +49 2204 9644808  Email: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Texto - Información  Páginas: 2  Palabras: 291  Caracteres: 2 291 (con espacios en blanco)  elaborado el: 06/04/2022 |
| Se solicita el envío de una copia del documento en caso de publicarse material fotográfico o textual. | | |