## Invisibles desde el exterior en la caja de la persiana: los aireadores de SIEGENIA

# Adecuados para numerosas cajas de persianas de todos los proveedores líderes

El suministro de aire fresco controlado es así más sencillo y estético con la ayuda de los aireadores de ventana: gracias a la posibilidad de usarlos en numerosas cajas de persianas, los aireadores de ventana AEROMAT midi, AEROMAT midi HY, AEROMAT 80 y AEROMAT 100 de SIEGENIA combinan la aireación con un atractivo diseño y un sencillo montaje, sin ningún tipo de fresado en la ventana o el marco. Actualmente esto se aplica a los sistemas de los principales proveedores, desde Hella, Roma, Beck & Heun, pasando por Heroal y Lehr, hasta Bero.

El montaje de los aireadores en la caja de la persiana ofrece a arquitectos, fabricantes y usuarios finales una clara ventaja de diseño: la ausencia de una protección contra la intemperie en la fachada exterior, hace que los aireadores sean completamente invisibles desde el exterior y permite la integración estética en la arquitectura del edificio. Incluso con las persianas cerradas, estos aireadores siempre garantizan un cambio de aire adaptado a las necesidades. Al mismo tiempo, los elevados valores de aislamiento acústico demostrados garantizan que los molestos ruidos del exterior permanezcan en el exterior. Además, los fabricantes se aprovechan de su sencillo montaje en la parte interior de la caja de la persiana, que no requiere un mecanizado de la ventana o del marco. Dependiendo de la caja de persiana respectiva, también es posible un montaje posterior sin problemas, en el curso de rehabilitaciones.

#### Selección flexible del caudal de ventilación

La posibilidad de escoger entre cuatro aireadores diferentes garantiza además un elevado grado de flexibilidad. El AEROMAT midi se encuentra disponible con un diseño discreto y un cierre manual. En cambio, el AEROMAT midi HY 42 dB garantiza, con su control de humedad, una ventilación mínima según las necesidades. Los aireadores para fachadas AEROMAT 80 y AEROMAT 100 están hechos a medida para unas mayores exigencias de ventilación y de aislamiento acústico. En la combinación de aireador y caja de persiana, se pueden alcanzar valores de aislamiento acústico de hasta 64 dB.

#### Pies de foto

Fuente de imágenes: SIEGENIA

*Motivo I: SIE\_AERO\_AEROMAT\_midi\_Rollladenlüfter\_Querschnitt.jpg*

Apto para numerosas cajas de persianas: el aireador de ventana AEROMAT midi de SIEGENIA combina la ventilación con un atractivo diseño y un montaje sin ningún tipo de fresado en la ventana o el marco.

*Motivo II: SIE\_AERO\_AEROMAT\_midi\_Rollladenlüfter\_Interieur\_4cRZ.jpg*

La integración de los aireadores de ventana en la caja de la persiana ofrece una clara ventaja de diseño: la ausencia de una protección contra la intemperie en la fachada exterior los hace invisibles desde el exterior.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Editor  GRUPO SIEGENIA  Marketing - Comunicación  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tfno.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  Email: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redacción / Persona de contacto  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tfno.: +49 2204 9644808  Email: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Texto - Información  Página: 1  Palabras: 259  Caracteres: 1 904 (con espacios en blanco)  elaborado el: 17/06/2021 |
| Se solicita el envío de una copia del documento en caso de publicarse material fotográfico o textual. | | |