## Ogranicznik otwarcia SIEGENIA: bezpieczeństwo dzieci potwierdzone certyfikatem

# Nowe rozwiązania komfortowej przestrzeni do okien z aluminium

SIEGENIA rozszerza swoją ofertę okuć do profili aluminiowych o dwa nowe warianty ograniczników otwarcia: ogranicznik otwarcia w wariancie bezpiecznym i ogranicznik otwarcia w wariancie Komfort zapewniają producentom okien aluminiowych nową swobodę projektowania w zakresie komfortowej przestrzeni. Wariant wykonania, który gwarantuje bezpieczeństwo najmłodszych, jest certyfikowany zgodnie z normą EN 13126-5. Producenci mogą mieć pewność, że jest to wysokiej klasy, bezpieczne rozwiązanie, które nie dopuszcza żadnych kompromisów.

Zadbaliśmy też o wizualną stronę obu wariantów ogranicznika. Ich przemyślana konstrukcja nie wymaga zastosowania dodatkowych mechanizmów odblokowujących na skrzydle okna. W ten sposób uzyskaliśmy dyskretny, atrakcyjny wygląd oraz intuicyjny i bezpieczny sposób obsługi.

#### Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem: niezwodna ochrona małych dzieci

W trosce o najmłodszych SIEGENIA oferuje niezawodne, certyfikowane rozwiązanie spełniające wymagania normy EN 13126-5. Na każdym skrzydle montowane są dwa ograniczniki. Szerokość otwarcia jest zgodnie wymaganiami normy ograniczona do 89 mm. W razie potrzeby – np. w celu umycia okna lub konserwacji – upoważnione osoby mogą jednym ruchem ręki zwolnić ogranicznik otwarcia za pomocą zamykanej na klucz klamki z funkcją uchyłu przed otwarciem. Dzięki temu w dowolnej chwili można otworzyć skrzydło na oścież. Również proces zamykania jest dobrze przemyślany: po cofnięciu klamki i zamknięciu okna następuje automatyczne wpięcie ogranicznika, aby ponownie zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo.

#### Wygodnie jednym ruchem

Do zastosowań bez specjalnych wymogów bezpieczeństwa SIEGENIA oferuje ogranicznik w wersji Komfort, który w pozycji aktywnej ogranicza szerokość otwarcia okna do maksymalnie 89 mm. Zwolnienie ogranicznika w tym wariancie wykonania jest bardzo wygodne i proste: wystarczy jeden ruch ręki. W tym celu wyposażyliśmy ogranicznik w ruchomy element, który umieszczony jest na skrzydle. Dzięki niemu szybko i bez wysiłku otworzymy skrzydło na dowolną szerokość. Aktywowanie ogranicznika w wariancie Komfort dokonuje się automatycznie podczas zamykania okna.

#### Prosta integracja z produkcją

Ograniczniki otwarcia są nie tylko łatwe w obsłudze, ale również w zakresie montażu. Kompatybilność z ofertą okuć ALU SIEGENIA oznacza, że można je bez problemu zintegrować z dotychczasowymi procesami produkcyjnymi. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych wierceń i frezowań po stronie skrzydła. Oba ograniczniki otwarcia można też stosować w oknach z PCV i drewna.

#### Podpisy pod ilustracjami

Źródło: SIEGENIA

*Motyw I: SIE\_Ogranicznik\_otwarcia\_ALU\_Wariant\_bezpieczny.jpg*

Nowość: ogranicznik otwarcia SIEGENIA w wariancie bezpiecznym jest certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy EN 13126-5 i gwarantuje niezwodną ochronę małych dzieci. W razie potrzeby dostępna jest możliwość zwolnienia ogranicznika przez uprawnione osoby za pomocą zamykanej na klucz klamki z funkcją uchyłu przed otwarciem.

*Motyw II: SIE\_Ogranicznik\_otwarcia\_ALU\_Wariant\_Komfort.jpg*

Ogranicznik SIEGENIA w wersji Komfort ogranicza szerokość otwarcia aluminiowych skrzydeł okiennych do maksymalnie 89 mm. Zwolnienie ogranicznika w tym wariancie wykonania jest bardzo proste. Aktywowanie ogranicznika dokonuje się automatycznie podczas zamykania okna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydawca  SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.  Dział Marketingu i Redakcji Technicznej  Ossowskiego 64  46-203 Kluczbork  Tel.: +48 77 44 77 700  e-mail: marketing-pl@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakcja / osoba do kontaktu  Beata Fiedosichin  Ossowskiego 64  46-203 Kluczbork Tel.: +48 77 44 77 747  e-mail: beata.fiedosichin@siegenia.com | Informacje o tekście  Strony: 2  Ilość słów: 332  Ilość znaków: 2 536 (ze spacjami)  Data udostępnienia: 17.05.2023 |
| W przypadku publikacji zdjęć i materiałów tekstowych prosimy o przesłanie egzemplarza wzorcowego. | | |