## Multitalent: okucia TITAN firmy SIEGENIA

# Wydajność w produkcji i zadowoleni klienci

Sprawdzone okucia TITAN firmy SIEGENIA stosowane od wielu lat w  oknach drewnianych i z  PCV zapewniają oszczędność czasu i  kosztów w procesie produkcji oraz niesłabnące zadowolenie indywidualnych użytkowników. Stały rozwój tej serii okuć pod kątem różnych wymagań oznacza komfortową przestrzeń 360° oraz dodatkowe korzyści związane z zastosowaniem wysokiej klasy detali.

#### Wydajne procesy

Istotnym wyróżnikiem okuć TITAN jest możliwość okuwania na luźnym ramiaku, co pozwala odpowiednio zharmonizować czasy cyklu i rozplanować poszczególne procesy produkcyjne. Kolejny atut to wklikiwany system połączeń, który zwiększa wydajność montażu. Elementy przedłużające wystarczy jedynie wsunąć pod narożnik co znacząco przyspiesza pozycjonowanie i usprawnia dalszą obróbkę podczas okuwania. Precyzyjne łączenie i pozycjonowanie pozwala również niwelować tolerancje produkcyjne. Ponadto wszystkie elementy skrzydła posiadają system zatrzaskiwania w rowku, więc ich montaż jest szybki, bezbłędny i bezpieczny pod każdym względem.

Niewątpliwą zaletą okuć TITAN jest także ząbkowanie z rozstawem co 1,5 mm i dużym zakresem łączenia, co zapewnia precyzję wykonania oraz zmniejszenie luzów. Pomaga w tym również płytka blokująca, która osłania ewentualne szczeliny między elementami, a dodatkowo chroni miejsce cięcia przed korozją. Kolejnym atutem systemu TITAN jest sposób docinania elementów. Cięcie na prosto, wydłuża żywotność sztancy, a tym samym sprawia, że proces produkcji staje się bardziej ekonomiczny. Przyczynia się do tego również przemyślana budowa systemu modułowego z krótkimi i długimi elementami. Narożniki po stronie zawiasowej dostępne są pięciu wielkościach, co pozwala okuwać skrzydła o wysokości nawet 2200 mm z zastosowaniem tylko jednego długiego elementu, bez łączników i doryglowań.

Nowe standardy wyznacza też grzybek obrotowy, wyposażony w  samoczynną, bezstopniową regulację wysokości do 2,5 mm i inteligentną funkcję blokowania ustawienia we właściwej pozycji. Duży zakres regulacji sprawia, że grzybek obrotowy koryguje ewentualne błędy w montażu i zwiększa wydajność produkcji. Ten innowacyjny i przemyślany element gwarantuje użytkownikom duże korzyści, takie jak bezpieczeństwo, szczelność zamknięcia i płynność pracy oraz zawsze optymalnie wyregulowane okna. Zapewnia też trwały komfort obsługi okien przeciwwłamaniowych nawet w klasie RC4.

#### Elastyczność umożliwiająca spełnienie szerokiego zakresu wymagań

Istotną cechą okuć TITAN jest różnorodność. Do wyboru mamy trzy różne punkty uchyłu z możliwością integracji podnośnika skrzydła. Dostępne opcje to płytka najazdowa, ślizg plus zaczep z rolką lub podnośnik palcowy. Wszystkie zaprojektowane pod kątem efektywności obróbki i ekonomicznego składowania zapewniają wymierne korzyści producentom stolarki, a dzięki swobodzie konfiguracji umożliwiają realizację wymagań klientów.

O efektywności i elastyczności systemu świadczy również możliwość wytwarzania okien do klasy odporności RC2 za pomocą pojedynczego punktu uchyłu. Pomaga w tym zintegrowana blokada nieprawidłowej obsługi oferowana na życzenie do wszystkich trzech wersji wykonania. Elementem współpracującym po stronie ramowej jest Zaczep antywłamaniowy TITAN. Opcjonalnie może on być uzupełniony o klips z indywidualnym logo, który można zamówić oddzielnie lub z montażem fabrycznym.

#### Podpisy pod ilustracjami

Źródło: SIEGENIA

*Motyw I: SIE\_TITAN\_Kuppelstelle\_Feinverzahnung\_RGB.jpg*

Ząbkowanie z rozstawem co 1,5 mm i dużym zakresem łączenia zapewnia bezpieczne połączenie i zmniejszenie luzów – precyzja odczuwana w trakcie lekkiej obsługi okna.

*Motyw II: SIE\_TITAN\_Kipppunkte\_RGB.jpg*

Istotną cechą okuć TITAN jest różnorodność, którą zapewniają trzy różne punkty uchyłu z możliwością integracji podnośnika skrzydła – płytka najazdowa, ślizg plus zaczep z rolką lub podnośnik palcowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydawca  SIEGENIA-AUBI Sp. z  o.o.  Dział Marketingu i Redakcji Technicznej  Ossowskiego 64  46-203 Kluczbork  Tel.: +48 77 44 77 700  e-mail: marketing-pl@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakcja / osoba do kontaktu  Beata Fiedosichin  Ossowskiego 64  46-203 Kluczbork Tel.: +48 77 44 77 747  e-mail: beata.fiedosichin@siegenia.com | Informacje o tekście  Strony: 2  Ilość słów: 572  Liczba znaków: 4 410 (ze spacjami)  Data udostępnienia: 12.04.2023 |
| W przypadku publikacji zdjęć i materiałów tekstowych prosimy o przesłanie egzemplarza wzorcowego. | | |