## Pohodlně, chytře, přesně: nové ovládání větrání od společnosti SIEGENIA

# Komfort ovládání také pro těžko přístupné větrací přístroje

Chytrým komfortním řešením dělá SIEGENIA potřebné větrání, energeticky hospodárný přívod čerstvého vzduchu snadnější než kdy předtím: Nové ovládání větrání umožňuje synchronní řízení až devíti větracích přístrojů. V současné době vhodné pro použití se systémem AEROMAT VT a s nástěnným větracím přístrojem AEROPLUS WRG, následuje montáž kompaktního ovládání s decentním vzhledem na snadno dostupné místo na stěně. Tak lze samotné těžko dostupné větrací přístroje – např. u montáže v nadpraží nebo v blízkosti stropu – vysloveně jednoduše a pohodlně ovládat. Podporováno je různými funkcemi, od nastavení stupňů větrání až po aktivaci automatického režimu nebo nočního větrání.

#### Vždy přesná data měření

Obzvlášť přesné větrání podle potřeby umožňuje varianta se senzorikou. Tato varianta je vybavena integrovaným snímačem teploty a vlhkosti a senzorem CO₂. Pomocí těchto obou senzorů zachycuje kvalitu vzduchu v místnosti přesně na místě, na kterém je v místnosti namontováno. Také u větracích přístrojů, které se nacházejí v místě kritického měření dat – např. v blízkosti topných těles –, zajišťuje vždycky přesné, spolehlivé hodnoty. Aktuální stav ukazuje ovládání větrání na principu semaforu pomocí LED-diody a aktivuje v kombinaci s automatickým režimem potřebný stupeň větrání pro klima v místnosti samočinně.

#### Snadná montáž pomocí Plug-and-Play

Zpracovatele přesvědčuje promyšlená, efektivní montáž: Propojení větracího přístroje a ovládání větrání se provádí snadno a nekomplikovaně na principu Plug-and-Play pomocí jediného předem připraveného kabelu Bus. Přídavné napájení proudem pro ovládání větrání není nutné.

#### Legendy k obrázkům

Zdroj obrázku: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_AERO\_Ovládání větrání.jpg*

Tak se stává potřebný, energeticky hospodárný přívod vzduchu snadnější než kdy předtím: Nové ovládání větrání od společnosti SIEGENIA umožňuje synchronní řízení až devíti větracích přístrojů.

*Motiv II: SIE\_AERO\_Ovládání větrání\_Koupelna.jpg*

Montáž ovládání větrání se provádí na snadno přístupném místě na zdi. Tak lze samotné těžko přístupné větrací přístroje vysloveně jednoduše a pohodlně ovládat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vydavatel  SIEGENIA GRUPPE  Marketingová komunikace  Industriestraße 1–3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakce / kontaktní osoba  Komunikace Kemper  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text – Info  Strana: 1  Slova: 231  Znaky: 1 810 (včetně mezer)  zpracováno dne: 11.7.2024 |
| Při zveřejnění obrazového nebo textového materiálu prosíme o zaslání povinného výtisku. | | |