## Cómodo, inteligente, preciso: el nuevo control de ventilación de SIEGENIA

# Confort de uso también para aireadores de difícil acceso

SIEGENIA hace que el suministro de aire fresco energéticamente eficiente y adaptado a las necesidades sea más sencillo que nunca con una inteligente solución de confort: el control de ventilación permite el control sincronizado de hasta nueve aireadores. Actualmente adecuado para su uso con el sistema AEROMAT VT así como con el nuevo aireador de pared AEROPLUS WRG, el montaje del compacto control de discreto diseño se realiza en una posición de fácil acceso en la pared. Así, incluso el uso de los aireadores de difícil acceso, por ejemplo, en el caso de que estén montados en el dintel o cerca del techo, es muy sencillo y cómodo. Para ello dispone de diferentes funciones, que abarcan desde el ajuste de los niveles de ventilación hasta la activación del modo automático o la ventilación nocturna.

#### Datos de medición siempre precisos

La ventilación en la variante con sensores es especialmente precisa y según las necesidades. Ésta está equipada con un sensor de temperatura y de humedad integrado así como con un sensor de CO2. Con la ayuda de estos dos sensores, registra la calidad del aire interior de forma exacta, en el punto en el que se ha montado en la habitación. Esto garantiza valores siempre precisos y fiables, también en los aireadores, que se encuentran en una posición crítica para los datos de medición, por ejemplo, cerca de radiadores. El control de ventilación indica el estado actual con una luz LED siguiendo el principio de semáforo y activa automáticamente, en combinación con el modo automático, el nivel de ventilación necesario para un clima interior saludable.

#### Montaje sencillo con plug and play

El efectivo y sofisticado montaje convence a los fabricantes: el cableado entre el aireador y el control de ventilación se realiza según el principio de plug and play, con la ayuda de un solo cable de bus preconfeccionado, de forma sencilla y sin problemas. No se requiere ninguna alimentación adicional del control de ventilación.

#### Pies de foto

Fuente de imágenes: SIEGENIA

*Motivo I: SIE\_AERO\_Lüftungssteuerung.jpg*

Esto hace que el suministro de aire fresco energéticamente eficiente y adaptado a las necesidades sea más sencillo que nunca: el nuevo control de ventilación de SIEGENIA permite el control sincronizado de hasta nueve aireadores.

*Motivo II: SIE\_AERO\_Lüftungssteuerung\_Badezimmer.jpg*

El montaje del control de ventilación se realiza en un punto de fácil acceso en la pared. Así, incluso el uso de los aireadores de difícil acceso es muy sencillo y cómodo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Editor  GRUPO SIEGENIA  Marketing - Comunicación  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tfno.: +49 271 3931-1176  Email: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redacción / Persona de contacto  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tfno.: +49 2204 9644808  Email: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Texto - Información  Página: 1  Palabras: 231  Caracteres: 1 810 (con espacios en blanco)  elaborado el: 11/07/2024 |
| Se solicita el envío de una copia del documento en caso de publicarse material fotográfico o textual. | | |