## Confortable, intelligente et précise : la nouvelle commande de ventilation de SIEGENIA

# Un confort de commande même pour les aérateurs difficilement accessibles

Grâce à une solution de confort intelligente, SIEGENIA facilite plus que jamais l’entrée d'air frais, économe sur le plan énergétique et adaptée aux besoins : la nouvelle commande de ventilation permet de piloter de manière synchrone jusqu’à neuf aérateurs. Actuellement adaptée pour une utilisation avec le système AEROMAT VT et l’aérateur mural AEROPLUS WRG, la commande compacte au design discret est montée sur le mur, à un endroit facilement accessible. Ainsi, même les aérateurs difficilement accessibles, par ex. en cas d’implantation à proximité d’un linteau ou du plafond, peuvent être pilotés de manière particulièrement facile et confortable. Cette facilité est renforcée par différentes fonctions allant du réglage des niveaux de ventilation à l’activation du mode automatique ou de la ventilation nocturne.

#### Des données de mesure toujours précises

La ventilation est particulièrement précise et adaptée aux besoins grâce à la variante dotée de technologie de détection. La commande est équipée d’une sonde de température et d’humidité intégrée ainsi que d’un capteur de CO2. Grâce à ces capteurs, elle enregistre la qualité de l’air ambiant de manière précise à l’endroit où elle est montée dans la pièce. Même pour les aérateurs situés dans une position critique pour les données de mesure, par ex. près d’un radiateur, les valeurs sont toujours précises et fiables. La commande de ventilation affiche le statut actuel selon le principe des feux de signalisation via un éclairage LED et en combinaison avec le mode automatique, elle active si besoin, le niveau de ventilation nécessaire pour un climat ambiant sain.

#### Facilité de montage par Plug & Play

L'installateur effectue un montage bien réfléchi et efficace : le câblage entre l’aérateur et la commande de ventilation est effectué selon le principe de Plug and Play à l’aide de câbles BUS préconfectionnés, de manière simple et aisée. Aucune alimentation électrique supplémentaire de la commande de ventilation n’est nécessaire.

#### Légendes

Source des images : SIEGENIA

*Image I : SIE\_AERO\_Lüftungssteuerung.jpg*

L’entrée d'air frais adapté aux besoins et économe sur le plan énergétique est désormais plus simple que jamais : la nouvelle commande de ventilation de SIEGENIA permet de piloter de manière synchrone jusqu’à neuf aérateurs.

*Image II : SIE\_AERO\_Lüftungssteuerung\_Badezimmer.jpg*

La commande de ventilation est montée sur un mur, à un emplacement facile d’accès. Cela permet de piloter en toute simplicité et confortablement même les aérateurs difficilement accessibles.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Éditeur  GROUPE SIEGENIA  Marketing et communication  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tél. : +49 271 3931-1176  E-mail : pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Rédaction/Interlocuteur  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tél. : +49 2204 9644808  E-mail : info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informations sur le texte  Page : 1  Mots : 231  Caractères : 1 810 (avec espaces)  Créé le : 11/07/2024 |
| Pour toute publication de photos ou de textes, merci de bien vouloir nous adresser un exemplaire. | | |