## Již žádné dodatečné seřizování: nový automatický vícebodový uzávěr BS 3700 od společnosti SIEGENIA

# Bezpečnost a provoz bez údržby díky integrovanému samočinnému seřizování

Toto zcela nové řešení od společnosti SIEGENIA nabízí zpracovatelům zřejmou přidanou hodnotu: automatický vícebodový uzávěr BS 3700 pro dveře všech materiálů. Zcela ojedinělou vlastností inovativního vícebodového uzávěru je jeho integrované samočinné seřízení aretačních elementů a otočných háků. Inteligentní konstrukce uzamykacích elementů a k nim přizpůsobeným rámovým dílům dělá v mezích funkčních rozměrů dveří nepříjemné dodatečné seřizování na stavbě – např. z důvodu kritické montážní situace nebo teplotních vlivů – v celém životním cyklu dveří bezpředmětné. Výrobci dveří tak získají značnou úsporu času a nákladů.

Princip automatického vícebodového uzávěru BS 3700 je stejně tak jednoduchý jako efektivní:

Pokud aretační elementy tvaru čepu nedosáhnou, např. z důvodu tolerancí při zasouvání do rámového dílu, své koncové polohy, budou zablokovány pomocí pojistky proti zpětnému zatlačení. Pojistka drží dveřní křídlo na místě a zaručuje jeho spolehlivé uzamknutí. Automatickým vysunutím otočných háků a závory hlavního zámku o 20 mm je dosaženo navíc vysoké míry bezpečnosti již od rozměru dornu 35 mm. Jako doplněk ke třem uzamykacím bodům zajišťuje možnost aktivování dětské pojistky uklidňující bezpečí. Tato pojistka se aktivuje pomocí uzamykací vložky a slouží k zablokování kliky. Pohodlné a snadné je navíc otevírání dveří, neboť dimenzováním dílů automatického vícebodového uzávěru BS 3700 je zajištěn nejvyšší komfort ovládání s malým třením. Uzávěr lze na přání optimalizovat montáží A-otvírače, který dveře otvírá elektromechanicky.

#### Libovolně kombinovatelné varianty pro konečné uživatele

Své přednosti prokazuje nový automatický vícebodový uzávěr BS 3700 navíc v otázce flexibility. Díky libovolnému kombinování všech doplňků poskytuje zpracovatelům možnost přizpůsobit vícebodový uzávěr potřebám a přáním konečných uživatelů – od volitelného A-otvírače nebo dveřní štěrbinové pojistky po napojovací lišty pro dveře vysoké 3 m. Dodatečný volný prostor utváření zajišťuje navíc přepínač denního provozu TA, který je vhodný také pro dodatečné vybavení.

#### Jednoduché zpracování - efektivní dodatečné vybavení

Výrobci dveří profitují u automatického vícebodového uzávěru BS 3700 z promyšlených výrobních a montážních vlastností. Tak lze snadno a rychle změnit směr otevírání DIN pomocí střelky hlavního zámku. Také výměna již manontovaných klíčem ovládaných a automatických vícebodových uzávěrů (AS2xxx, BS2xxx nebo AS3xxx) je bez probmémů možná. Výměna zahrnuje kromě záměny stávajícího vícebodového uzávěru za nový BS 3700 jen záměnu Q-seřízení v rámových dílech za zadní zakrytí F.

#### Legendy k obrázkům

Zdroj obrázku: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_KFV\_BS 3700\_Details\_Presse.jpg*

Největší hodnota pro zpracovatele: Automatický vícebodový uzávěr BS 3700 od společnosti SIEGENIA dělá svým inteligentním samočinný seřízením nepříjemné dodatečné seřizování na stavbě po celý životní cyklus dveří bezpředmětné.

*Motiv II: SIE\_KFV\_BS 3700\_Interieur\_Presse.jpg*

Díky libovolnému kombinování všech doplňků lze vícebodový uzávěr BS 3700 podle potřeby projektovat – od volitelného A-otvírače po napojovací lišty pro dveře vysoké 3 m.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vydavatel  SIEGENIA GRUPPE  Marketingová komunikace  Industriestraße 1–3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakce / kontaktní osoba  Komunikace Kemper  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text – Info  Strany: 2  Slova: 346  Znaky: 2 862 (včetně mezer)  zpracováno dne: 29.5.2024 |
| Při zveřejnění obrazového nebo textového materiálu prosíme o zaslání povinného výtisku. | | |