## Hodnotný vzhled – tiché zavírání

# KFV Magnetický zámek 116: Pro bezfalcové vnitřní dveře

Zůstává decentně v pozadí a zhodnocuje tím precizně komfort bydlení v místnosti: KFV Magnetický zámek 116 od společnosti SIEGENIA pro vnitřní dveře. Při otevřených dveřích je střelka zapuštěná ve schránce zámku a hladce tak lícuje s lištou. Viditelnou techniku s vyčnívajícími rohy a hranami zde nenajdete. To zajišťuje nadstandardní vzhled, který je navíc zdůrazněn použitím materiálu z ušlechtilé oceli. Také čištění se tím stává jednodušší.

#### Syntéza designu a komfortu ovládání

Zdařilou syntézu estetiky a komfortu nabízí KFV Magnetický zámek 116 pro bezfalcové dveře. Zřeknutí se bezfalcového protiplechu propůjčuje dveřím elegantní vzhled. Je k dodání pro tvarový klíč, WC, cylindrickou vložku a jako čistě střelkový zámek, to jsou nepochybně rozmanité možnosti použití magnetického zámku. Pro co největší flexibilitu je magnetický zámek 116 navíc dodáván v rozměrech dornu 55 a 65 mm a v různých povrchových úpravách lišty. Tak si mohou koneční uživatelé zvolit mezi matnou kartáčovanou nebo leštěnou jakostní ocelí, bílou i oblíbenou černou barvou. Navíc je k dispozici jako pouze střelkový zámek se zmenšenou výškou schránky 100 mm.

Své optické hodnoty spojuje magnetický zámek 116 s vysokou měrou komfortu při ovládání: Při zavírání dveří zaručují magnety integrované v rámovém dílu přesné vysunutí střelky a tím velmi tiché zavření - zcela bez slyšitelného nárazu střelky na rám nebo nehezké stopy opotřebení. Také v oblasti životnosti může magnetický zámek 116 přesvědčit. Technika magnetu umožňuje lehký chod při zavírání dveří, bez opotřebovávání a nevyžadující údržbu. Dokonce ani další mazání, obvyklé u jiných řešení, není nutné. Vysloveně dlouhou životnost má navíc extrémně výkonný permanentní magnet z neodymu, který dalece převyšuje běžná řešení a zabraňuje postupnému ochabnutí magnetické síly.

#### Úspora času a nákladů při zpracování a montáži

KFV Magnetický zámek je vhodný jak pro montáž do nových dveří, tak také pro dodatečné vybavení. Ke znatelné úspoře času i nákladů vede přitom i konstrukce zámku podle normy DIN 18251-1. Nové přestavení strojů ve výrobě tak není nutné. Díky zřeknutí se bezfalcového protiplechu se navíc stává bezpředmětné jinak náročné ruční opracování rámu. Namísto toho je potřebné pouze jednoduché frézování, které znatelně minimalizuje náročnost montáže. Rovněž výhodné jsou otočné zadní zakrytí magnetické střelky a v protiplechu integrované lišty magnetu. Zatímco první umožňuje snadné seřízení přítlaku, zajišťuje druhé řešení automatické nastavení při svěšení dveří.

#### Legendy k obrázkům

Zdroj obrázku: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_KFV\_Magnetschloesser\_Varianten.jpg*

KFV Magnetický zámek 116 pro bezfalcové dveře nabízí zdařilou syntézu estetiky a komfortu. Přesvědčivé jsou také jeho mnohostranné možnosti použití a velká pestrost vzhledu.

*Motiv I: SIE\_KFV\_Magnetschloss\_Interieur.jpg*

U KFV magnetického zámku 116 je střelka při otevřených dveřích zapuštěná ve schránce zámku a lícuje s lištou. Viditelnou techniku s vyčnívajícími rohy a hranami zde nenajdete.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vydavatel  SIEGENIA GRUPPE  Marketingová komunikace  Industriestraße 1–3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakce / kontaktní osoba  Komunikace Kemper  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D – 51429 Bergisch Gladbach  Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text – Info  Strany: 2  Slova: 465  Znaky: 3 506 (s prázdnými znaky)  zpracováno dne: 19.2.2025 |
| Při zveřejnění obrazového nebo textového materiálu prosíme o zaslání povinného výtisku. | | |