## Un aspect raffiné - une fermeture silencieuse

# Serrure à pêne magnétique KFV 116 : l'esthétique pour les portes intérieures affleurantes

Elle reste discrètement à l'arrière-plan et c'est précisément ce qui rehausse le confort de vie d'une pièce : La serrure à pêne magnétique KFV 116 de SIEGENIA pour portes intérieures. Lorsque la porte est ouverte, le pêne demi-tour est encastré dans le coffre serrure et affleure avec la têtière. Aucun élément technique visible avec des angles et des bords saillants n'est présent, ce qui garantit un design de qualité, souligné en outre par l’utilisation de composants en acier inoxydable. Le nettoyage est également très simple.

#### Une synthèse entre design et confort d'utilisation

La serrure à pêne magnétique KFV 116 pour portes à montage affleurant est le fruit d'une combinaison réussie entre esthétisme et confort. L’absence de gâche à rebord confère à la porte une élégance esthétique. Disponible pour les cylindres à clé, WC et profilés ainsi qu’en version serrure à pêne demi-tour simple, les possibilités d’utilisation de la serrure à pêne magnétique sont extrêmement variées. Pour un maximum de flexibilité, la serrure à pêne magnétique 116 est en outre disponible avec les axes cylindre de 55 et 65 mm et différentes surfaces de têtière. Les utilisateurs peuvent choisir entre l'acier inoxydable brossé mat, l'acier inoxydable poli, le blanc et la couleur tendance noire. En complément, une serrure à pêne demi-tour simple avec une hauteur de coffre réduite de 100 mm est disponible.

La serrure à pêne magnétique 116 allie un grand confort de manœuvre à des qualités esthétiques : lors de la fermeture de la porte, les aimants encastrés dans la pièce dormant garantissent le déclenchement précis du pêne demi-tour et, ainsi, une fermeture particulièrement silencieuse, sans aucun claquement audible ni traces d’usure inesthétiques. La serrure à pêne magnétique 116 séduit également par sa durabilité. Grâce à sa technique magnétique, la fermeture de la porte se fait en douceur, s’use très peu et ne nécessite aucun entretien. Même le graissage, opération habituelle pour les autres solutions, n’est plus nécessaire. En outre, l’aimant permanent en néodyme, particulièrement puissant, est extrêmement durable, bien plus que les solutions traditionnelles, et il empêche la diminution progressive de la force magnétique.

#### Un usinage et un montage rapides et économiques

La serrure à pêne magnétique KFV convient aussi bien pour un montage dans des portes neuves que pour un équipement ultérieur. La structure de la serrure, qui se base sur la norme DIN 18251-1, permet de réaliser de sensibles économies de temps et d'argent. En effet, elle permet d'éviter le réglage des machines lors de la fabrication. De plus, l'absence de gâche à rebord rend l'usinage manuel du dormant superflu. Au lieu de cela, une simple opération de fraisage est nécessaire, ce qui minimise sensiblement le temps de montage. Le cabochon rotatif pour le pêne magnétique et le tiroir magnétique intégré dans la gâche se révèlent également très avantageux, tandis que le premier permet un simple réglage de compression, le second assure un réajustement automatique en cas d’affaissement de la porte.

#### Légendes

Source des images : SIEGENIA

*Motif I : SIE\_KFV\_Magnetschloesser\_Varianten.jpg*

La serrure à pêne magnétique KFV 116 pour portes à montage affleurant est la combinaison parfaite entre esthétisme et confort. Les nombreuses possibilités d’utilisation et la grande variété de designs sont également convaincantes.

*Motif I : SIE\_KFV\_Magnetschloss\_Interieur.jpg*

Dans le cas de la serrure magnétique KFV 116, le pêne demi-tour est encastré dans le coffre serrure lorsque la porte est ouverte et affleure avec la têtière. Aucun élément technique visible avec des angles et des bords saillants n'est présent,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Éditeur  GROUPE SIEGENIA  Marketing et communication  Industriestraße 1 – 3  D – 57234 Wilnsdorf  Tél. : +49 271 3931-1176  E-mail : pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Rédaction/Interlocuteur  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D – 51429 Bergisch Gladbach  Tél. : +49 2204 9644808  E-mail : info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informations sur le texte  Pages : 2  Mots : 465  Caractères : 3 506 (avec espaces)  Créé le : 19/02/2025 |
| Pour toute publication de photos ou de textes, merci de bien vouloir nous adresser un exemplaire. | | |