## HS slim SKY axxent od firmy SIEGENIA: puristický vzhled – maximální dopad světla

# Pro zdvižně-posuvné elementy ze dřevohliníku

Hranice mezi interiérem a exteriérem splynou – pomocí řešení, které spojuje osvědčené výhody portfolia PORTAL HS v jeden nadstandardní systém, čímž firma SIEGENIA zdůrazňuje svoji inovační sílu pro vyšší standard výstavby bytů a objektů. V popředí stojí téměř bezrámový vhled pro maximální dopad světla do budovy, který nový PORTAL HS slim SKY axxent spojuje s nejvyšší pohodou při výrobě a montáži.

K tomu využívá nové řešení pro zdvižně-posuvné elementy ze dřevohliníku štíhlé profily v celém rámu PORTAL HS slim, jejichž pohledové šířky činí v křídle a ve středové partii pouze 60 mm. Přitom lze vyrábět ze dřeva bez cizích příměsí stabilizátorů. Použití kompaktních dílů kování v provedení HS Dřevo 4.0 slim přispívá navíc k hospodárným výrobním procesům a k malým skladovým zásobám.

Tyto přednosti kombinuje HS slim SKY axxent s výhodami prahové lišty 0-mm v úrovni podlahy. Tento práh nezajišťuje jen maximální bezbariérovost v oblasti průchodu podle DIN 18040-2. Její inovativní design dovoluje také plynulý přechod pevného zasklení do podlahy. Navíc lze individuálně přizpůsobit barevný vzhled prahu materiálu podlahy nebo rámu.

Vzhledově zajímavá je také možnost začištění úzkého rámu zdvižně-posuvného elementu do zdi tak, že v zabudovaném stavu je viditelné pouze štíhlé křídlo. Vedle estetických výhod tohoto řešení zajišťuje HS slim SKY axxent tímto způsobem maximální bezbariérovost a komfort a kvalitu života po celé generace. Důvodem k tomu jsou pojezdová lišta zapuštěná celá v profilu a práh zcela bez zkosení.

#### Individuální uspořádání komfortu místnosti

Bezrámový, puristický vzhled výrobku HS slim SKY axxent uspokojuje sám nejvyšší nároky na exkluzívní vybavení moderní architektury. K tomu lze na přání spojit ušlechtilý design s dalšími přednostmi komfortu místnosti. Od funkce tlumiče SOFT CLOSE, který těžká křídla při pohybu jemně zabrzďuje v koncové poloze a následně pomalu přitahuje do polohy uzavřeno, až po odolnost proti vloupání podle RC2. Výrobci a koneční uživatelé mají všechny tyto varianty od firmy SIEGENIA pro zdvižně-posuvné elementy k dispozici. O bezpečnost trvale hodnotných řešení podle norem pečují také kompatibilita s odzkoušenými kompletními způsoby řešení odborného stavebního napojení prahové lišty ECO PASS a prvotřídní hodnoty těsnosti.

Esteticky dokonale je navíc projektován nový motorický pohon DRIVE axxent LS, dodávaný jako alternativa. Svojí zcela skrytou montáží, která zahrnuje vedle zdvižného také posuvný pohon, zdůrazňuje zvláště hodnotu elementu. Bez přídavných profilů, dodatečných dílů nebo zakrytí lze toto prvotřídní řešení pro požadavky designu zabudovat dokonce i do extrémně štíhlých profilů. Kromě decentního ovládacího tlačítka nelze rozpoznat, že se jedná o motoricky ovládaný element.

#### Snadné projektování a montáž

Výrobce přesvědčuje HS slim SKY axxent svým snadným projektováním a montáží. Nové řešení vám poskytne přístup ke kompaktnímu sortimentu prahů HS PORTALu, který sjednává omezený počet dílů s maximální funkčností. Při výrobě a montáži tím profitují výrobci velkoplošných elementů z již známých postupů. Obzvlášť efektivní je výroba zdvižně-posuvných elementů díky dodání prahové lišty jako předvyrobený COMFORT UNIT. Comfort Unit umožňuje dodání prahové lišty v podobě kompletního balíčku předem vyrobeného podle zakázky.

#### Legendy k obrázkům

Zdroj obrázku: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_PORTAL\_HS slim SKY axxent\_Interieur.jpg*

Hranice mezi interiérem a exteriérem splývají: V popředí výrobku HS slim SKY axxent od firmy SIEGENIA stojí téměř bezrámový vhled pro maximální dopad světla do budovy.

*Motiv II: SIE\_PORTAL\_HS slim SKY axxent\_Detail\_Festglasbereich.jpg*

HS slim SKY axxent je vybaven prahovou lištou 0-mm se zasklením do podlahy a je díky volně volitelné barvě prahové lišty vysloveně opticky decentní.

### Motiv III: SIE\_PORTAL\_HS slim\_Holz-Alu\_Querschnitt.jpg

HS slim SKY axxent sází na štíhlé profily, jejichž pohledové šířky jak u křídlového profilu, tak také ve středové oblasti činí pouze 60 mm – bez přídavných stabilizátorů ve dřevě.

### Motiv IV: SIE\_PORTAL\_HS slim SKY axxent\_Durchgangsbereich.jpg

Přesvědčivé: HS slim SKY axxent se vyznačuje svou prahovou lištou 0-mm a svými možnostmi ověřeného stavebního napojení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vydavatel  SIEGENIA GRUPPE  Marketingová komunikace  Industriestraße 1–3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakce / kontaktní osoba  Komunikace Kemper  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text – Info  Strany: 2  Slova: 497  Znaky: 3 738 (s prázdnými znaky)  zpracováno dne: 12.11.2024 |
| Při zveřejnění obrazového nebo textového materiálu prosíme o zaslání povinného výtisku. | | |