## Großes leicht bewegen

# Motorische Antriebe für Fensterriesen jetzt serienmäßig mit WLAN

Hebe-Schiebe-Elemente tragen dem architektonischen Trend zu großen Glasflächen mit hohem Lichteinfall Rechnung und schaffen Raumkomfort durch Transparenz, Weite und Großzügigkeit. Mit einem motorischen Antrieb ausgestattet, geht ihr elegantes Design Hand in Hand mit Bedienungsfreundlichkeit und Barrierefreiheit: Per Knopfdruck wird so der bequeme Durchgang nach draußen für Menschen aller Altersklassen möglich. Für ein Maximum an Bedienkomfort hat SIEGENIA jetzt seine motorischen Antriebe für Schiebe- und Hebe-Schiebe-Elemente weiterentwickelt. Ab sofort erlauben der DRIVE MSA400 smart, der DRIVE MHS400 smart und der DRIVE axxent HSA smart die komfortable Steuerung von Fensterriesen serienmäßig per App.

#### Schwer ist leicht

Fensterriesen bis 400 kg einfach und bequem bedienen: Mit dem MSA400 smart für Schiebe-Elemente und dem MHS400 smart für Hebe-Schiebe-Elemente lassen sich bis zu 13 m breite Fensterfronten automatisieren. Diese beiden aufliegenden, beschlagunabhängig einsetzbaren und somit auch für die Nachrüstung geeigneten Lösungen öffnen und schließen per App die Verriegelung am Flügel und fahren Glasfronten auf oder zu. Die gewünschte Position lässt sich dabei flexibel bestimmen. Für ein gutes Innenraumklima sorgt beim MHS400 smart eine programmierbare Spaltlüftung. Auf Wunsch ist er auch in Kombination mit der nur 5 mm hohen Bodenschwelle ECO PASS erhältlich und schafft damit einen barrierefreien Durchgang nach draußen. Der Schiebeantrieb MSA400 smart hingegen lässt sich optional mit einem Verriegelungssystem wie z. B. der mechatronischen Mehrfachverriegelung GENIUS von SIEGENIA KFV verbinden. So ist stets ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet.

#### Edle Optik – komfortable Bedienung

Bei diesem Antrieb verbindet sich die bequeme motorische Bedienung großer Elemente mit Ästhetik, Raumluftqualität und Barrierefreiheit: Der DRIVE axxent HSA smart von SIEGENIA erlaubt die teilverdeckt liegende Steuerung von Flügelgewichten bis 400 kg auf Knopfdruck. Geeignet für Systeme aller Rahmenmaterialien, überzeugt der High End-Antrieb vor allem beim Thema Design. Sein verdeckt liegender Hebeantrieb verleiht dem Element eine ansprechende, edle Ästhetik, die durch den flachen Edelstahl-Bedienknopf für die manuelle Steuerung zusätzlich unterstützt wird. Dezent und edel ist auch der aufliegende Schiebeantrieb, der durch die Möglichkeit zur farblichen Anpassung an das Element unaufdringlich in den Hintergrund tritt. Für den ungehinderten Durchgang nach draußen ist dabei auf Wunsch ebenfalls gesorgt: In Kombination mit der Bodenschwelle ECO PASS ist eine barrierefreie Ausführung gemäß DIN 18040 mit gerade einmal 5 mm Schwellenhöhe möglich.

#### Durchdacht: Montage und Anschluss

Fensterhersteller profitieren von der durchdachten Konstruktion des DRIVE axxent HSA smart.

Zum einen sind die Montageabläufe für den aufliegenden Schiebeantrieb mit denen des MHS400 smart identisch und daher in vielen Fällen bereits bekannt. Zum anderen ist auch die Montage des verdeckt liegenden Hebeantriebs denkbar unkompliziert. Er wird anstelle von Hebel und Getriebe im Rahmen des Schiebeflügels montiert und mit dem SIEGENIA PORTAL HS-Beschlag verbunden. Weitere Zeit- und Kostenvorteile entstehen bei der abschließenden Inbetriebnahme. Hier müssen Verarbeiter lediglich die Stromversorgung des DRIVE axxent HSA smart über die Steckdose herstellen und eine automatische Referenz- bzw. Einlernfahrt durchführen.

#### Bildunterschrift

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv: SIE\_DRIVE\_axxent HSA smart\_SIEGENIA Comfort App.jpg*

Der DRIVE axxent HSA smart besitzt eine ansprechende Optik und erlaubt die Steuerung von Flügelgewichten bis 400 kg auf Knopfdruck oder auch per App.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Feuerwehrstraße 42  D - 51588 Nümbrecht  Tel.: +49 2293 909890  Fax: +49 2293 909891  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 457  Zeichen: 3 418 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 16.01.2017 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |