## ALU axxent PLUS: klare Linienführung

## durch verdeckt liegende Drehpunkte

# Elegant, flexibel, bedienerfreundlich

Als ALU axxent hat er sich in gehobenen Wohn- und Geschäftsobjekten bereits vielfach bewährt – jetzt legt er in puncto Leistungsstärke nochmals zu: Der ALU axxent PLUS von SIEGENIA unterstützt mit seiner verdeckt liegenden Optik die klare Formensprache und Linienführung moderner Architektur sowie die Realisierung schmaler Profilansichten. Architektonische Konzepte profitieren dadurch von einem hohen Maß an Raumkomfort mit großzügigen Glasflächen, hohem Lichteinfall und einem eleganten Design.

Zu den Alleinstellungsmerkmalen des neu konzipierten Beschlags zählt neben der auf 150 kg erhöhten Tragfähigkeit – sie steht für hohe Langlebigkeit und eine dauerhaft leichtgängige Bedienung – auch die Möglichkeit zum Einsatz in extrem schmalen Flügeln (Drehfenster mit 200 mm Breite / Dreh-Kipp-Fenster mit 320 mm Breite). Dabei sorgt die Verwendung korrosionsfreier Materialien für eine dauerhaft geschützte Oberfläche und höchste Widerstandskraft selbst bei aggressiven Witterungsbedingungen.

#### Raumkomfort pur

Überzeugend sind auch die weiteren Features des ALU axxent PLUS. Hier wird Raumkomfort großgeschrieben, z. B. durch die fast uneingeschränkte Freiheit bei der farblichen Gestaltung des Fensters sowie durch die Kombination mit dem Designhebel ALU GLOBE RR. Durch den Verzicht auf eine Rosette unterstreicht dieser nicht nur die optische Reduzierung auf das Wesentliche, sondern sorgt darüber hinaus für ein Optimum an Bedienkomfort. Dieser Effekt wird durch einen optionalen integrierten Flügelheber zusätzlich verstärkt. Auch beim Thema Einbruchschutz zeigt der ALU axxent PLUS Stärke: Die Möglichkeit zur Einbruchhemmung bis RC3 erfüllt selbst hohe Standards und ist in der Branche derzeit einzigartig.

#### Bildunterschriften

### Motiv I: SIE\_ALU\_axxentPLUS\_Ecklager\_innen.jpg

Der ALU axxent PLUS von SIEGENIA unterstützt mit seiner verdeckt liegenden Optik die klare Formensprache moderner Architektur und die Realisierung schmaler Profilansichten.

### Motiv II: SIE\_ALU\_axxentPLUS\_geschlossen.jpg

Zu den Vorzügen des ALU axxent PLUS zählen seine anspruchsvolle Optik, die hohe Tragfähigkeit bis 150 kg und der hohe Bedienkomfort.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Feuerwehrstraße 42  D - 51588 Nümbrecht  Tel.: +49 2293 909890  Fax: +49 2293 909891  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seite: 1  Wörter: 226  Zeichen: 1 708 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 05.10.2017 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |