## Sicherheit leicht gemacht

# TITAN Safety PLUS!: cleveres Beschlagsystem für die Nachrüstung

### Seit mehreren Jahren steigt die Zahl der Haus- und Wohnungseinbrüche – und das Interesse von Eigenheimbesitzern und Vermietern an der Erhöhung der Einbruchhemmung mit ihr. Nicht immer müssen es jedoch neue Fenster sein. Sind die vorhandenen Elemente neuwertig bzw. gut erhalten, reicht meist der nachträgliche Einbau von Sicherheitsbeschlägen. Wichtig ist, dass diese über eine Prüfung nach DIN 18104/2 für einbruchhemmende Nachrüstprodukte verfügen.

Der TITAN Safety PLUS! von SIEGENIA, geeignet für ein- und zweiflügelige Fenster, zählt zu den Nachrüstbeschlägen, die die Kriminalpolizei empfiehlt. Neben seiner hohen Einbruchhemmung überzeugt er durch seine gefällige, in den Fensterfalz integrierte Optik und eine leichtgängige Bedienung. So sorgt er für ein hohes Maß an Raumkomfort.

Möglich macht dies nicht zuletzt der zweistufige Aufbau mit festem und rollendem Pilzbolzen, der zu den herausragenden Eigenschaften des TITAN Safety PLUS! zählt. Während der feste Bolzen für ein erhöhtes Maß an Sicherheit steht, gewährleistet der rollende Bolzen das angenehme Öffnen und Schließen des Fensters. Zusätzlich unterstützt wird die leichtgängige Handhabung durch das kontaktfreie Einlaufen des festen Pilzbolzens in das Schließteil.

#### Zeit- und kostensparend aufgebaut

Der durchdachte Aufbau des speziell für die Nachrüstung konzipierten Beschlags verschafft Handwerksbetrieben erhebliche Vorteile, denn er reduziert als einziger seiner Art die Anzahl der zu wechselnden Komponenten auf ein Minimum. Insbesondere gilt dies für den möglichen Verzicht auf einen Lagerstellenwechsel, der gerade bei neueren Fenstern kontraproduktiv wäre: Durch die Verschraubung der neuen Lagerstellen in einem Bereich mit bereits vorhandenen Löchern ist eine widerstandsfähige Befestigung oft nicht möglich. Deshalb nutzt der TITAN Safety PLUS! die vorhandenen Lagerstellen und koppelt die Nachrüstkomponenten an die vorhandenen Scheren an. Das sorgt für spürbare Zeit- und Kosteneinsparungen sowie ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Unterstützt wird dieser Effekt durch die Anbindung der Bandseite mit einer zweiten Eckumlenkung von unten. Dieser Aufbau ist besonders stabil. Zeit und Aufwand sparen Handwerksbetriebe auch beim Kürzen der Bauteile, denn im Gegensatz zu anderen Lösungen ist hierfür kein versetzter Schnitt erforderlich. Der Teilaustausch ist für Fenster bis zu einer Breite von 1000 mm nach DIN 18104 geprüft – auch das macht den TITAN Safety PLUS! einzigartig.

#### Einfaches und flexibles Bestellwesen – Lieferung in Komplettsets

Bestellung und Montage des TITAN Safety PLUS! könnten ebenfalls kaum einfacher sein: Die Maße der einzelnen Fenster werden in einem Aufnahmeformular festgehalten, das auch den unterschiedlichen Griffhöhen der vielen Hersteller gerecht wird. Die Rahmenprofilaufnahme ist übersichtlich und gibt Handwerksbetrieben durch die Möglichkeit zu individuellen Änderungen ein hohes Maß an Flexibilität – Liefergarantie inklusive. Die oftmals aufwendige Suche nach Artikelnummern im Katalog ist dabei verzichtbar. Als derzeit einziger Hersteller liefert SIEGENIA zudem fensterbezogen in maßgeschneiderten Komplettsets mit Einbauzeichnung. Regelmäßige Praxisschulungen und eine Hotline für Rückfragen geben zusätzliche Sicherheit bei der Umrüstung.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

### Motiv I: SIE\_Sicherheit nachrüsten.jpg

Bei einer nachträglichen Verbesserung des Einbruchschutzes kommt es darauf an, dass die Beschläge über eine Prüfung nach DIN 18104/2 verfügen. Der TITAN Safety PLUS! von SIEGENIA zählt zu den Lösungen, die die Kriminalpolizei empfiehlt.

*Motiv II: SIE\_SASS\_Nachrüstung TITAN Safety PLUS\_Bild 4.jpg*

Im Gegensatz zu anderen Lösungen ist beim TITAN Safety PLUS! kein versetzter Schnitt für das Kürzen der Bauteile erforderlich – das spart Zeit und Aufwand.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Feuerwehrstraße 42  D - 51588 Nümbrecht  Tel.: +49 2293 909890  Fax: +49 2293 909891  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 433  Zeichen: 3 255 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 07.11.2017 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |