## Dezente Optik mit Zusatzvorteilen

# AERO Laibungskanal EPP: kleine Lösung – große Wirkung

Mit einer neuen Lösung gibt SIEGENIA Verarbeitern und Architekten jetzt zusätzliche Vorteile bei der Realisierung von Belüftungskonzepten an die Hand: Der AERO Laibungskanal EPP verbindet ein dezentes Design mit hoher Schalldämmung und großer Flexibilität. Dabei lässt sich der neue Laibungskanal mit einer Vielzahl an Wandlüftern kombinieren, die den unterschiedlichsten Anforderungen an Raumkomfort gerecht werden – vom High End-Wandlüfter AEROVITAL ambience über den Schalldämmlüfter AEROPAC bis zum vielseitig einsetzbaren AEROTUBE in den Varianten DD, WRG smart und AZ smart.

#### Nahezu unsichtbar und leicht zu montieren

Aus Endanwendersicht vorteilhaft ist insbesondere das dezente, nahezu unsichtbare Design des neuen AERO Laibungskanals EPP. Durch die Möglichkeit zur Luftansaugung innerhalb der Fensterlaibung ist eine ungestörte, harmonische Außenansicht der Fassade stets gewährleistet. Unterstützt wird dieser Effekt durch den optisch deutlich verbesserten Wetterschutz.

Das Thema Flexibilität wurde bei der Entwicklung des neuen Laibungskanals ebenfalls großgeschrieben. Beim Einbau lässt er sich sowohl mit Blick auf seine exakte Positionierung als auch durch einfaches Kürzen bequem an die baulichen Gegebenheiten vor Ort anpassen. Flexibilität verschafft darüber hinaus die Montage des Lüfters auf der Innenseite, die wahlweise neben oder schräg oberhalb des Fensters erfolgen kann. Dabei ist der Installationsvorgang denkbar einfach, und der praktische Putzdeckel für den Kanal macht auch das abschließende Verputzen sicher und einfach. Zudem kann der AERO Laibungskanal EPP unter Schallschutzaspekten punkten, denn er erlaubt die Realisierung sehr hoher Schallschutzanforderungen bis zu 72 dB. Der neue Laibungskanal eignet sich für Neubau- und Sanierungsobjekte mit und ohne Integration in das WDVS-System.

#### Bildunterschrift

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv: SIE\_AERO\_Laibungskanal\_EPP.jpg*

Der neue AERO Laibungskanal EPP von SIEGENIA verbindet ein dezentes Design mit hoher Schalldämmung sowie großer Flexibilität und erlaubt die Realisierung unterschiedlicher Lüftungsanforderungen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Feuerwehrstraße 42  D - 51588 Nümbrecht  Tel.: +49 2293 909890  Fax: +49 2293 909891  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seite: 1  Wörter: 528  Zeichen: 4.182 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 16.01.2018 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |