## Raumkomfort ganz smart

# SIEGENIA Comfort App: Fenster, Lüfter sowie Haus- und Schiebetüren per WLAN steuern

Sie nennen sich nicht nur „smart“ – sie sind es auch: die motorischen Antriebe und Lüftungssysteme von SIEGENIA. Mit der SIEGENIA Comfort App lassen sie sich in der smart-Variante bequem via Smartphone oder Tablet in sämtlichen Funktionen bedienen und überwachen. So können sich Verarbeiter bei Eigenheimbesitzern mit einer völlig neuen Dimension von Raumkomfort profilieren. Dabei funktionieren sowohl die Verbindung mit der Comfort App als auch die Einbindung in das heimische WLAN-Netz so schnell und unkompliziert wie bei einem Smartphone. Sofern einmal kein eigenes Netzwerk vorhanden ist (z. B. auf Baustellen), ist auch die direkte Verbindung sämtlicher Lösungen mit dem Smartphone möglich.

#### Großes leicht bewegen

Komfortfunktionen werden in der SIEGENIA Comfort App großgeschrieben. So erlauben sämtliche Hebe-Schiebe-Antriebe nicht nur das automatische Öffnen und Verriegeln von bis zu 400 kg schweren Elementen, sondern kombinieren dieses mit frei bestimmbaren Öffnungsweiten und zeitgesteuerten Lüftungsfunktionen. Höchste Designansprüche erfüllt der teilverdeckt liegende Beschlag DRIVE axxent HSA smart. Sein verdeckt liegender Hebeantrieb verleiht dem Element eine ansprechende, edle Ästhetik, die durch die hochwertige Bedieneinheit für die manuelle Steuerung zusätzlich unterstützt wird.

#### Für Frischluftfanatiker

So kommt frische Luft ins Gebäude: Bei den beiden Wandlüftern AEROVITAL ambience smart und AEROTUBE smart stehen Immobilienbesitzern alle Möglichkeiten zur individuellen Steuerung der bedarfsgerechten Lüftung offen. Endanwender können hier wahlweise mit nur einem Fingertipp oder automatisch sensorgesteuert für frische Raumluft sorgen. Neben der stufenlosen Luftmengenregulierung und der freien Wahl der Betriebsart umfasst der Leistungsumfang außerdem individuelle Timer- und Automatik-Funktionen sowie die einfache Vernetzung mit weiteren Lüftern, Sensorik oder Fensterantrieben.

#### Haustüren: auf Wunsch sicher verriegelt oder einladend offen

Hauseingangstüren je nach Bedarf per Fingertipp verriegeln oder frei zugänglich machen? Mit der SIEGENIA Comfort App und der elektromechanischen Mehrfachverriegelung GENIUS ist auch das möglich. Während die Tür im Nachtbetrieb vollständig verriegelt wird, ist es für den Einsatz in hochfrequentierten Bereichen möglich, die Verriegelung tagsüber per App zu deaktivieren. Wie bei einem E-Öffner wird die Tür dann lediglich über die Falle gehalten. Freien Zutritt ermöglicht die per App einstellbare „Dauer-auf-Funktion“.

#### Fenster, öffne dich

Ebenfalls im Leistungsumfang der SIEGENIA Comfort App enthalten ist die bequeme Bedienung von Dreh-Kipp-Fenstern und schwer erreichbaren Kipp-Oberlichtern. Verdeckt liegend und damit ausgesprochen dezent bewegt der DRIVE axxent DK Flügelgewichte bis 130 kg. Dank seines „two-in-one“-Prinzips vereint er sämtliche Bedienfunktionen und macht selbst den Griff zum Drehöffnen überflüssig. Für die Realisierung hochwertiger Raumkomfort-Konzepte erlaubt er in der smart-Variante zudem die Vernetzung mit Sensorik und öffnet in Kombination mit dem Luftqualitätssensor SENSOAIR smart das Fenster bei schlechter Luft von allein.

Ein Ass beim Thema Sicherheit ist der DRIVE axxent MH, der von SIEGENIA speziell für den Einsatz mit der gesichertem Spaltlüftung TITAN vent secure entwickelt wurde. Die Kombination dieser beiden Lösungen wurde erfolgreich nach RC2 geprüft und erlaubt in der gesicherten Spaltlüftung das Lüften auch bei Abwesenheit. Das leistungsstarke Duo wird zurzeit als Studie vorgestellt.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

### Motiv I: SIE\_DRIVE\_axxent HSA smart\_Ansteuerung per App.jpg

Mit der Comfort App sorgen Hebe-Schiebe-Antriebe von SIEGENIA für das automatische Öffnen und Verriegeln von bis zu 400 kg schweren Elementen und verbinden dieses mit frei bestimmbaren Öffnungsweiten.

### Motiv II: SIE\_AERO\_AEROVITAL ambience\_Image\_Frau.jpg

Die Comfort App erlaubt Endanwendern, smarte Wandlüfter von SIEGENIA per Fingertipp zu aktivieren. Auch die stufenlose Luftmengenregulierung und die Vernetzung mit weiteren Lüftern, Sensorik und Fensterantrieben ist möglich.

### Motiv III: SIE\_DRIVE\_axxent DK smart\_SIEGENIA Comfort App.jpg

Fenster bequem bedienen: Die SIEGENIA Comfort App übernimmt die Steuerung von Elementen mit motorischem Antrieb. Kombiniert mit dem Luftqualitätssensor SENSOAIR schließt das bei schlechter Luft sogar das selbsttätige Kipplüften ein.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Feuerwehrstraße 42  D - 51588 Nümbrecht  Tel.: +49 2293 909890  Fax: +49 2293 909891  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text – Info  Seiten: 2  Wörter: 460  Zeichen: 3 505 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 21.03.2018 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |