**Modulsystem KFV ONE**

# KFV ONE Mehrfachverriegelungen: ein Modulsystem, das Maßstäbe setzt

Das Modulsystem KFV ONE sorgt für einfache, schlanke Montageprozesse und erlaubt Verarbeitern zudem, auch unter Raumkomfortaspekten mit starken Argumenten für den Endanwender zu punkten – von Design und Sicherheit über eine komfortable Bedienung bis zu Energieeffizienz und Nachrüstung.

#### Beispielhafte Effizienz

Die Konstruktion von KFV ONE ist bis ins Detail durchdacht und schafft die Voraussetzungen für ein Maximum an Flexibilität sowie die radikale Vereinheitlichung von Montageprozessen – auch bei der Nachrüstung. Hierzu trägt u. a. die standardisierte Fallenanbindung bei. Sie ermöglicht das einfache Drehen der eingeclipsten Falle oder den Austausch gegen einen anderen Fallenkopf. „Eine für alle“ lautet hier die Devise, was ebenso für die Befestigungsmittel für Hauptschloss und Nebenschlosskästen gilt: Sie sind bei KFV ONE durchweg identisch.

Durch die hohe Modularität des neuen Systems für Mehrfachverriegelungen können KFV-Verarbeiter künftig ein vielfältiges Variantenspektrum konfigurieren, das sich durch die größtmögliche Reduzierung der erforderlichen Bauteile, eine schlanke Lagerhaltung und ein einfaches Bestellwesen auszeichnet. Von der konsequenten Vereinheitlichung des Modulsystems für Mehrfachverriegelungen profitieren Verarbeiter in mehrfacher Hinsicht. Aufbau und Handling der Bauteile sind denkbar unkompliziert und schaffen so die Voraussetzungen für eine fehlerfreie Fertigung und unveränderte Montageprozesse über alle Varianten hinweg. Einfache Prozesse entstehen zudem durch die einheitlichen Fräsungen und Anschraubpositionen in sämtlichen Varianten sowie durch die optimierte, für alle Anwendungsfälle identische Treibstangeneinhängung. Das ermöglicht einen serienübergreifenden Einsatz. Stark verbessert wurde nicht zuletzt die Montage von Schweizer Rundzylindern, die jetzt ohne Absenken der Mehrfachverriegelung erfolgen kann.

#### Gute Argumente für das Verkaufsgespräch

Überzeugen kann das neue Modulsystem auch unter Raumkomfortaspekten, denn KFV ONE punktet gleich in fünf Dimensionen des Raumkomforts, die im Vergleich zu dem bisherigen System deutlich verbessert wurden: Design, Sicherheit, Komfortbedienung, Energieeffizienz und Nachrüstung. Designvorteile bietet beispielsweise die Reduzierung der Schlosskastenstärke auf 15 mm. Sie erlaubt die passgenaue Abdeckung der Beschlagaufnahmenut selbst mit einer 16-mm-Stulp. Für eine hochwertige Optik ist so stets gesorgt. Das Thema Sicherheit schreibt KFV dabei gewohnt groß, denn die überarbeitete Kontur des Schwenkhakens bietet weniger Auflage für Einbruchwerkzeuge und gibt Endanwendern das beruhigende Gefühl einer erhöhten Einbruchhemmung.

Bei der Entwicklung des innovativen Modulsystems stand darüber hinaus Bedienkomfort im Fokus. Davon zeugen u. a. die konstruktionsbedingt dauerhafte Leichtgängigkeit der Treibstangen sowie die dicht anliegenden Schloss- und Nebenschlosskästen an der Stulp. Sie verhindern das Eindringen von Frässpänen bei der Montage und schützen so insbesondere das Hauptschloss. Das erhöht die Funktionssicherheit und gewährleistet das einfache Ver- und Entriegeln der Tür. Bestes Beispiel ist die leichte Betätigung über den Schlüssel, die der Einsatz eines neuen Getriebes mit sich bringt. Zudem sorgt die standardmäßige Softlockfalle für flüsterleises Schließen und das leichte Öffnen der Tür von außen. Die Summe seiner Vorteile verbindet das Modulsystem mit dem Aspekt der Energieeffizienz: Der verbesserte Getriebeaufbau ermöglicht das leichte Heranziehen der Tür in die Dichtung. Dadurch wird ein hoher Anpressdruck erzeugt, der kalte Zugluft draußen hält.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

#### Bildunterschrift

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv: SIE\_KFV\_Modulsystem KFV ONE.jpg*

Das Modulsystem KFV ONE sorgt für einfach, schlanke Montageprozesse und gibt Verarbeitern starke Argumente für das Verkaufsgespräch.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Feuerwehrstraße 42  D - 51588 Nümbrecht  Tel.: +49 2293 909890  Fax: +49 2293 909891  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 455  Zeichen: 3 583 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 08.10.2018 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |