## Als Komplettanbieter positioniert

# Sicherheitslösungen von SIEGENIA auf der Security

Als Komplettanbieter für mechanische und elektronische Einbruchhemmung ist auch die SIEGENIA GRUPPE auf der diesjährigen Security in Essen dabei. Vom 25. bis 28. September zeigt der Hersteller von Fenster-, Tür- und Komfortsystemen in Halle 3, Stand C16 Lösungen, die Raumkomfort vor allem beim Thema Sicherheit großschreiben.

Neben der Beschlagtechnik für RC 2-Fenster präsentiert SIEGENIA im Bereich der mechanischen Einbruchhemmung auch eine neue Sicherheitslösung für Hebe-Schiebe-Elemente: Sowohl der PORTAL HS als auch die ECO PASS Bodenschwelle wurden von akkreditierten Prüfinstituten für mehrere Holz- und Kunststofffenstersysteme erfolgreich auf ihre Einbruchhemmung gemäß RC 2 geprüft. Als Variante für gehobenes Wohnen ist der PORTAL HS auf der Security in Verbindung mit der Bodenschwelle ECO PASS SKY axxent zu sehen. Die optisch elegante Null-Barriere-Schwelle, die den Durchgang nach draußen komplett ohne Schrägen realisiert, erfüllt mit wertigen Details wie einer Lichtleiste oder Metallabdeckungen im Kubus Design selbst höchste Designansprüche.

Ebenfalls im Fokus steht die Öffnungs- und Verschlussüberwachung AEROCONTROL. Die völlig verdeckt liegend in das Fensterprofil integrierten Magnetschalter des Systems geben zuverlässig Aufschluss darüber, welche Fenster im Haus offen stehen, und lassen sich flexibel in Überwachungs- und Alarmsysteme integrieren. So wird verhindert, dass Fenster versehentlich nur angelehnt bleiben.

#### Für höchsten Bedienkomfort von Fenstern und Türen

Raumkomfort und Sicherheit durch die automatische bzw. motorische Steuerung von Türen und Fenstern zeigt SIEGENIA auf der Security anhand der elektromechanischen Ver- und Entriegelung GENIUS von KFV sowie des Fensterantriebs DRIVE axxent DK. GENIUS verbindet die Sicherheit einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit dem Komfort modernster Elektronik. Ein leistungsstarker Motor, der u. a. die Kombination mit Zutrittskontrollsystemen zulässt, ver- und entriegelt die Eingangstür selbsttätig, schnell und leise.

Der DRIVE axxent DK hingegen ist insbesondere eine ideale Lösung für Dreh-Kipp-Fenster und schwer erreichbare Kipp-Oberlichter. Verdeckt liegend steuert er Flügelgewichte bis 130 kg. Für die Realisierung hochwertiger Raumkomfort-Konzepte erlaubt er zudem in der smart-Variante die Vernetzung mit Sensorik und öffnet in Kombination mit dem Luftqualitätssensor SENSOAIR smart das Fenster bei schlechter Luft von allein. Für höchsten Bedienkomfort und ein zusätzliches Maß an Sicherheit sorgt dabei die ebenfalls auf der Security zu sehende Möglichkeit zur Einbindung in die SIEGENIA Comfort App, die auch die Steuerung des Wandlüfters AEROPAC smart ermöglicht. Der Lüfter mit dem formschönen Design ist mit einem Eigengeräusch von nur 20 dB(A) bei 60 m³/h und seinem hohen Schalldämmwert ausgesprochen leise. Die Vernetzung von SENSOAIR, DRIVE axxent DK und AEROPAC schafft die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Gebäudelüftung, die auch in puncto Sicherheit zu überzeugen weiß: Ein kurzer Blick auf die SIEGENIA Comfort App gibt vor Verlassen des Gebäudes zuverlässig Aufschluss, ob ein Fenster versehentlich offen steht.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_PORTAL\_ECO PASS Bodenschwelle.jpg*

Neben der Beschlagtechnik für RC 2-Fenster präsentiert SIEGENIA im Bereich der mechanischen Einbruchhemmung auch eine neue Sicherheitslösung für Hebe-Schiebe-Elemente.

*Motiv II: SIE\_PORTAL\_HS\_Sicherheit\_Bolzen.jpg*

Der PORTAL HS und die ECO PASS Bodenschwelle wurden von akkreditierten Prüfinstituten für mehrere Holz- und Kunststofffenstersysteme erfolgreich auf ihre Einbruchhemmung gemäß RC 2 geprüft.

*Motiv III: SIE\_KFV\_GENIUS\_KFVkeyless.jpg*

Die elektromechanische Ver- und Entriegelung GENIUS von KFV verbindet Sicherheit mit dem Komfort modernster Elektronik. Der leistungsstarke Motor lässt u. a. die Kombination mit Zutrittskontrollsystemen zu.

*Motiv IV: SIE\_DRIVE\_axxent DK smart\_SIEGENIA Comfort App.jpg*

Der motorische Antrieb DRIVE axxent DK erlaubt die Steuerung mit Hilfe der SIEGENIA Comfort App und die Vernetzung mit Sensorik. So verbindet er die bedarfsgerechte Frischluftzufuhr mit Sicherheitsaspekten.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Feuerwehrstraße 42  D - 51588 Nümbrecht  Tel.: +49 2293 909890  Fax: +49 2293 909891  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 421  Zeichen: 3 137 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 20.09.2018 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |