## Flüsterleiser Alleskönner von SIEGENIA

# AEROVITAL ambience: auch für den Deckeneinbau

Er sorgt für gefilterte Frischluftzufuhr bei geschlossenem Fenster und bietet Raumkomfort pur: der AEROVITAL ambience. Der Wandlüfter von SIEGENIA überzeugt durch sein modernes, flaches Design mit der Möglichkeit zur teilweisen Versenkung in der Wand und kombiniert ästhetische Stärken mit zahlreichen Leistungsmerkmalen, die ihn zu einer High-End-Lösung für höchste Ansprüche machen.

Ab sofort lässt sich der AEROVITAL ambience noch flexibler in die Gebäudearchitektur integrieren: Zusätzlich zum Einbau über die teilweise Versenkung in der Wand ist dann auch die Montage unter Decken oder entlang einer Seitenwand im Dachgeschoss möglich. Das sorgt für ein Optimum an Flexibilität und macht den Lüfter auch zu einer idealen Lösung für Gebäude mit beengtem Raum an der Außenwand sowie für Fälle, in denen sich die Deckenmontage optisch anbietet. Hierzu stellt SIEGENIA verschiedene Montagesets zur Verfügung: ein Set für die Deckenmontage, einen Basismontagekasten für die Seitenwände sowie Sets für die Luftführung und die Verlängerung. Auch bei der Wandmontage stehen mithilfe des AERO Laibungskanals EPP alle Möglichkeiten offen. Er verbindet ein dezentes Design mit einer hohen Schalldämmung und der flexiblen Positionierung in Abhängigkeit von den Gegebenheiten vor Ort – sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite des Gebäudes.

#### Perfekter Allrounder für gehobene Ansprüche

Beim Thema Raumkomfort zeigt der AEROVITAL ambience Stärken. Das fängt bereits bei seiner hohen Luftleistung von bis zu 60 m³/h an, die der leistungsstarke Allrounder mit einem äußerst geringen Eigengeräusch verbindet. Auch störende Geräusche von außen bleiben dank der erstklassigen Schalldämmung (bis zu 58 dB) im Hintergrund. Zu einem Ass in Sachen Energieeffizienz machen ihn sein hervorragender Wärmerückgewinnungsgrad von 85 Prozent und seine energiesparenden EC-Ventilatoren.

Einzigartig ist die innovative Luftführung des Keramikwärmetauschers. Er beugt nicht nur der Austrocknung der Raumluft im Winter vor, sondern verfügt zudem über eine innovative Luftführung, die den kontinuierlichen Zu- und Abluftstrom sicherstellt. Das sorgt für einen hohen Wohlfühlfaktor. Clever ist ebenso die Bypass-Funktion. Sie verhindert, dass die Außenluft in den Sommermonaten beim Einströmen in das Gebäude über den Wärmetauscher aufgewärmt wird.

#### Bedarfsgerechte Lüftung leicht gemacht – auch per App

Besonders leistungsstark ist der AEROVITAL ambience in der smart-Variante. Hier sorgen gleich mehrere Leistungsmerkmale für die bedarfsgerechte Lüftung. Neben einer stufenlosen Luftmengensteuerung ist dieser Lüfter mit einem Feuchtigkeitsfühler sowie einem Timer ausgestattet. Das erlaubt Endanwendern, auch bei Abwesenheit oder während des Urlaubs bedarfsgerecht zu lüften. Wochentag, Startzeit und Luftmenge lassen sich für verschiedene Szenarien flexibel programmieren. Raumkomfort für höchste Ansprüche bietet darüber hinaus der integrierte Luftqualitätssensor für den Automatikbetrieb: Er gewährleistet in Abhängigkeit von den Messwerten die Aktivierung und Deaktivierung des Lüfters. Durch die Einbindung in die SIEGENIA Comfort App setzt der AEROVITAL ambience smart zudem beim Thema Nutzungskomfort Zeichen.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_AERO\_AEROVITAL ambience\_abgehangene Decke.jpg*

Größtmögliche Flexibilität: Zusätzlich zum Einbau an der Wand lässt sich der High End-Wandlüfter AEROVITAL ambience von SIEGENIA auch unter Decken oder entlang einer Seitenwand im Dachgeschoss montieren

*Motiv II: SIE\_AERO\_AEROVITAL ambience\_seitlich.jpg*

Der AEROVITAL ambience smart überzeugt durch sein modernes Design, eine leistungsstarke Schalldämmung, eine hohe Luftleistung sowie höchste Energieeffizienz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach  Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 428  Zeichen: 3 193 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 08.07.2020 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |