## Funk-Fenstersensor senso secure: unsichtbarer Wächter

# Verdeckt liegende Zustandsüberwachung für smarte Sicherheit

Diese innovative Lösung bietet smarte Sicherheit pur: Verdeckt liegend in das Fensterprofil integriert, informiert der Funk-Fenstersensor senso secure von SIEGENIA zuverlässig über den Öffnungszustand von Fenstern. Das schließt sogar eventuelle Fehlstellungen der Griffe ein. So bleibt kein Fenster versehentlich offen stehen oder nur angelehnt. Aufschluss über den Öffnungszustand der Fenster gibt die SIEGENIA Comfort App. Über die Nutzeroberfläche ist hier auf einen Blick klar erkennbar, ob Handlungsbedarf besteht. Stehen die Anzeigen auf grün, sind sämtliche mit einem Fenstersensor ausgestatteten Elemente sicher verriegelt.

#### Auf frischer Tat ertappt! Keine Chance für Einbrecher

Ein Höchstmaß an Sicherheit bietet auch der integrierte Vibrationssensor. Erkennt er einen Manipulationsversuch, reagiert er mit einem für den Einbrecher hörbaren Warnton direkt am Fenster. Auch an der SIEGENIA Connect Box, mit deren Hilfe die Fenstersensoren bei der Installation in das Heimnetzwerk eingebunden werden, ertönt ein lautes, abschreckendes Alarmsignal. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, per Push-Notification eine Alarmmeldung auf ein Smartphone senden zu lassen. Der Einbau der Sensoren könnte einfacher nicht sein, denn er erfolgt kabel- und werkzeuglos. Dadurch eignet sich der Funk-Fenstersensor sowohl für Neubauten als auch für die nachträgliche Integration in vorhandene Holz- und Kunststofffenster.

#### Vergünstigt in der Cyber Week

Im Onlineshop von SIEGENIA erhalten Interessenten vom 23.-30.11. anlässlich der Cyber Week 15 % Rabatt auf den Funk-Fenstersensor senso secure. Unter [shop.siegenia.com](http://shop.siegenia.com/) geben sie hierzu den Rabattcode „UPGRADE-SMARTHOME“ ein.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_DRIVE\_Sicherheit \_Einbrecher\_senso secure.jpg*

Der Funk-Fenstersensor senso secure von SIEGENIA informiert zuverlässig über den Öffnungszustand von Fenstern – Fehlstellungen der Griffe eingeschlossen.

### Motiv II: SIE\_DRIVE\_Fenstersensor senso secure\_Einbau.jpg

Dank seiner einfachen, werkzeug- und kabellosen Montage eignet sich der Funk-Fenstersensor senso secure sowohl für Neubauten als auch für die Nachrüstung.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seite: 1  Wörter: 221  Zeichen: 1 669 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 17.11.2020 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |