## AS 3600 C: bezpieczeństwo w każdym przypadku

# Rozwiązanie SIEGENIA dla domów wielorodzinnych

Praktyczne, bezpieczne, komfortowe: nowa automatyczna zasuwnica wielopunktowa [AS 3600 C](https://www.siegenia.com/pl/products/door-systems/entrance-doors/multi-point-locks/automatic) firmy SIEGENIA umożliwia mieszkańcom domów wielorodzinnych opuszczenie budynku w dowolnej chwili – nawet, gdy drzwi są zaryglowane. Bo przecież zdrowie i życie są najważniejsze. Ryglowanie zabezpiecza wprawdzie przed próbami włamania, jednak w sytuacjach awaryjnych – np. w razie pożaru – uniemożliwia opuszczenie budynku bez klucza. Może to być źródłem zagrożeń. Właśnie w takich sytuacjach mieszkańcy wpadają w panikę i często nie mogą znaleźć potrzebnego klucza. AS 3600 C umożliwia połączenie zabezpieczenia przed włamaniem i ochrony ludzkiego życia.

#### Bezpieczeństwo bez kompromisów

W zasuwnicy [AS 3600 C](https://www.siegenia.com/pl/products/door-systems/entrance-doors/multi-point-locks/automatic) zrezygnowano z blokady klamki. Pozwala to na otwarcie drzwi od wewnątrz w dowolnym czasie bez użycia klucza. Dodatkowo po zamontowaniu napędu drzwi mogą być otwierane przez domofon. Pomysłowe połączenie bezpieczeństwa i wygody - podczas zamykania wyzwalacze zapadkowe powodują automatyczne wysunięcie bolców i haków na pełną długość i zaryglowanie drzwi.

AS 3600 C wyróżnia się również nieograniczonymi możliwościami łączenia z innymi rozwiązaniami. Na życzenie zasuwnicę można montować razem z nowymi systemami kontroli dostępu SIEGENIA: [skanerem linii papilarnych Fingerprint](https://www.siegenia.com/pl/products/comfort-systems/access-control-system/finger-scanner), czytnikiem zbliżeniowym lub klawiaturą. Takie połączenie nie tylko chroni przed wejściem osób nieupoważnionych do budynku, lecz umożliwia również mieszkańcom korzystanie z komfortowego sterowania przy pomocy aplikacji SIEGENIA Comfort.

#### Prosty i wydajny proces produkcji

Kolejne zalety nowego rozwiązania docenią producenci drzwi. Prostą i wydajną obróbkę zapewnia m.in. zastosowanie standardowych wymiarów frezowania, przejętych z zasuwnic AS 3500 i AS 3600. Możliwe jest również wykorzystywanie standardowych elementów ramowych.

#### Podpisy pod ilustracjami:

Źródło: SIEGENIA

*Motyw: SIE\_KFV\_AS 3600 C.jpg*

Nowa automatyczna zasuwnica wielopunktowa AS 3600 C do budynków wielorodzinnych umożliwia opuszczenie budynku w każdej chwili. Zrezygnowano w tym przypadku z blokady klamki, co pozwala otworzyć zaryglowane drzwi od wewnątrz bez użycia klucza.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydawca  SIEGENIA GROUP  Dział Marketingu i Komunikacji  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  tel.: +49 271 3931-412  faks: +49 271 3931-77412  e-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakcja / osoby do kontaktu  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach tel.: +49 2204 9644808  e-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Tekst info  Strona: 1  Wyrazy: 253  Znaki: 1 892 (ze spacjami)  data udostępnienia: 31.08.2020 r. |
| Prosimy o przesłanie nam każdej publikacji, w której wykorzystany został powyższy tekst i materiały zdjęciowe. | | |