## ECO SLIDE de SIEGENIA: pura flexibilidad

# Ampliación del herraje de corredera a Aluplast smart-slide

Con las nuevas posibilidades de uso para ECO SLIDE, SIEGENIA amplía una vez más la libertad de acción de los fabricantes: el potente herraje de corredera para ventanas y puertas ahora también se encuentra disponible en una ejecución para Aluplast smart-slide. La respuesta inicial de los fabricantes de ventanas ha sido positiva, por ejemplo, en lo que respecta al procesamiento claro y económico. El número de piezas de herraje es reducido, su disposición ha sido bien concebida y diseñada para procesos de producción racionales. Entre otras cosas, los fabricantes pueden renunciar a una sucesión de piezas complicada, para así montar el herraje de forma rápida e independiente del ancho de la hoja. El rápido y sencillo montaje en obra, el fácil cuelgue de la hoja y el elevado grado de funcionamiento sin mantenimiento ofrecen más ventajas.

#### Ahorro de espacio con eficiencia energética

El herraje de corredera ECO SLIDE combina el uso sencillo de los sistemas de correderas elevadoras con la elevada estanqueidad de las correderas oscilo-paralelas. El herraje de corredera con un atractivo diseño le debe esto último a su sistema de juntas perimetrales continuas, que crea las mejores condiciones para un elevado ahorro energético. Uno de sus puntos más fuertes, desde el punto de vista de los usuarios finales, es el uso perfecto del espacio. Su uso como ventana conlleva un ahorro espacial considerable en el interior, ya que, gracias a la hoja corredera, no se pierde espacio en la solera y detrás de ésta al ventilar. Utilizable para pesos de hoja de hasta 250 kg dependiendo del sistema de perfil, ECO SLIDE también es adecuado para puertas correderas más pequeñas.

El uso sencillo e intuitivo y la ausencia de mantenimiento hacen que este herraje sea muy fácil de manejar para el usuario. Además, la microventilación siempre garantiza una agradable clima interior. Otra ventaja, desde el punto de vista de los usuarios finales, es que no hace falta engrasar las piezas de herraje. Así se garantiza que no se deposite ningún tipo de suciedad en los carros.

#### Pie de foto

Fuente de imágenes: SIEGENIA

*Imagen: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE\_Schiebefenster\_Interieur.jpg*

El herraje de corredera ECO SLIDE de SIEGENIA convence por su sencillo uso, su elevada estanqueidad y el perfecto uso del espacio. Ahora también se encuentra disponible en una ejecución para Aluplast smart-slide.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Editor  GRUPO SIEGENIA  Marketing - Comunicación  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf (Alemania)  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  Email: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redacción / Persona de contacto  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach  Tel.: +49 2204 9644808  Email: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Texto - Información  Página: 1  Palabras: 239  Caracteres: 1 895 (con espacios en blanco)  elaborado el: 2020-05-06 |
| Se solicita el envío de una copia del documento si se publica material fotográfico o textual. | | |