## SIEGENIA: для пластиковых окон до 150 кг

# Петлевая группа TITAN KF 150 кг — новый уровень комфорта для жизни

SIEGENIA расширяет возможности применения традиционной петлевой группы для фурнитуры TITAN: теперь петлевая группа TITAN KF позволяет использовать створки массой до 150 кг, в том числе для окон из ПВХ-профиля. Это эффективное решение для большей площади остекления, звуко-, теплоизоляции и комфорта. Новая петлевая группа проста в производстве и монтаже.

Петлевая группа TITAN KF 150 кг гарантирует максимальную безопасность: известные производители систем испытали петлевую группу на несущую способность в течение длительного времени и функциональность в самых суровых условиях. Это идеальное решение для тяжелых окон из ПВХ и оптимальный выбор для жилищного строительства и для общественных зданий, например, детских садов и школ. Из-за высокой нагрузки на элементы использование этой петлевой группы для окон в школах рекомендуется уже для створок весом около 130 кг. Новая петлевая группа гарантирует явные преимущества в тендере: перерабатывающие компании, продавцы комплектующих и архитекторы могут предлагать, проектировать и реализовывать проекты с использованием тяжелых створок.

#### Максимально эффективное производство

Переработчики оценят преимущества петлевой группы TITAN KF 150 кг в производстве. Простую и эффективную переработку обеспечивают шаблоны для сверления и привинчивания для стандартной петлевой группы, а также оптимизированная ножничная петля с интуитивным и быстрым присоединением. В новой версии улучшено торможение. Благодаря неизменному крутящему моменту и возникающей в результате этого жесткости в системе петлевая группа эффективно предотвращает оседание створки даже при большой массе и способствует снижению расходов на техническое обслуживание в долгосрочной перспективе. Модернизация со стандартной петлевой группой на TITAN KF 150 кг максимально проста. Для этого потребуются всего два новых элемента: высокопрочная опора ножничной петли с идентичным шаблоном для сверления и привинчивания, а также фальцевая петля. Это гарантирует быстрое производство и позволяет оптимизировать складские запасы.

#### Довольный клиент

Панорамные стекла, энергосберегающие технологии, улучшенная защита от взлома, звукоизоляция комфорт в упрвлении — петлевая группа TITAN KF 150 кг объединяет эти преимущества для больших окон и балконных дверей из ПВХ и снижает расходы. При традиционно малых размерах рамы петлевая группа позволяет реализовать малую видимую ширину. Петлевая группа TITAN прошла строгие испытания на нагрузку, например, испытание на несущее усилие 150 кг при 20 000 циклах. Это гарантирует защиту оконной створки от провисания и удобство в управлении на длительное время.

#### Подписи к иллюстрациям

Источник изображений: SIEGENIA

*Изображение I: SIE\_.jpg*

Петлевая группа TITAN KF производства SIEGENIA выдерживает массу створки до 150 кг. С ней возможно создавать пластиковые окна с большой площадью остекления и отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.

*Изображение II: SIE\_.jpg =>* Ножничная петля с соединением ножничной петли

Преимущества в производстве: простую и эффективную обработку петлевой группы TITAN KF 150 кг обеспечивает оптимальная ножничная петля с простым и быстрым соединением.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Издатель  SIEGENIA GRUPPE  Отдел маркетинга и коммуникации  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf, Германия  Тел.: +49 271 3931-412  Факс: +49 271 3931-77412  Адрес электронной почты: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Редакция/контактное лицо  Kemper Kommunikation  Кирстен Кемпер (Kirsten Kemper)  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach, Германия Тел.: +49 2204 9644808  Адрес электронной почты: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Информация о тексте  Страниц: 2  Слов: 528  Знаков: 4182 (с пробелами)  Дата создания: 21.05.2020 |
| При публикации изображений или текстов просим высылать нам авторский экземпляр. | | |