## Bezprzewodowy czujnik okienny senso secure: niewidzialny strażnik

***Ukryta kontrola stanu w inteligentny sposób zapewnia bezpieczeństwo***

To innowacyjne rozwiązanie oferuje inteligentne bezpieczeństwo: ukryty i zintegrowany z profilem okna bezprzewodowy czujnik okienny senso secure firmy SIEGENIA w niezawodny sposób informuje o stanie otwarcia okna. Dotyczy to również ewentualnej nieprawidłowej pozycji klamki. Dzięki temu żadne okno nie będzie przez pomyłkę pozostawione otwarte lub tylko uchylone. Aplikacja SIEGENIA Comfort dostarcza informacji o stanie otwarcia okien. Dzięki interfejsowi użytkownika już na pierwszy rzut oka widać, czy istnieje potrzeba podjęcia działań. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, wszystkie elementy wyposażone w czujnik okienny są bezpiecznie zaryglowane.

**Przyłapani na gorącym uczynku! Bez szans dla włamywaczy**

Nieograniczone bezpieczeństwo zapewnia również zintegrowany czujnik wibracji. Jeśli wykryje próbę manipulacji, reaguje dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym bezpośrednio przy oknie. Głośny, odstraszający sygnał alarmowy rozlega się również na centrali SIEGENIA Connect Box, która podczas instalacji służy do integracji czujników okiennych z siecią domową. Dodatkowo istnieje możliwość wysłania wiadomości alarmowej na smartfon za pomocą powiadomienia push. Instalacja czujników jest dziecinnie prosta, odbywa się bez kabli i narzędzi. Dzięki temu bezprzewodowy czujnik okienny nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i do modernizacji istniejących okien drewnianych i okien z PCV.

**Inteligentne monitorowanie za pomocą aplikacji SIEGENIA Comfort.**

Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy nadzorowanie stanu okien z senso secure jest bardzo wygodne i niezawodne dzięki SIEGENIA Connect Box i aplikacji SIEGENIA Comfort. W ten sposób można przez cały czas monitorować dokładne położenie okien, co pozwala na spokojne opuszczenie domu lub pełną kontrolę podczas podróży. Oprócz monitorowania pozycji okien, aplikacja SIEGENIA Comfort umożliwia również łatwe sterowanie wszystkimi inteligentnymi systemami napędowymi lub wentylacyjnymi SIEGENIA i oferuje liczne funkcje dodatkowe.

**Podpisy do obrazów**

Źródło obrazów: SIEGENIA

*Motyw I: SIE\_DRIVE\_Sicherheit \_Einbrecher\_senso secure.jpg*

Bezprzewodowy czujnik okienny senso secure firmy SIEGENIA dostarcza wiarygodnych informacji o stanie otwarcia okien – w tym o nieprawidłowym położeniu klamki.

### Motyw II: SIE\_DRIVE\_Fenstersensor senso secure\_Einbau.jpg

Dzięki prostej i bezprzewodowej instalacji bez konieczności użycia narzędzi, czujnik okienny senso secure nadaje się zarówno do nowych, jak i modernizowanych budynków.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydawca  SIEGENIA GROUP  Dział Marketingu i Komunikacji  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  tel.: +49 271 3931-412  faks: +49 271 3931-77412  e-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakcja / osoba do kontaktu  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach tel.: +49 2204 9644808  e-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informacje o tekście  Strony: 1  Ilość słów: 271  Liczba znaków: 2 120 (ze spacjami)  Data udostępnienia: 02.11.2021 |
| W przypadku publikacji zdjęć i materiałów tekstowych prosimy o przesłanie egzemplarza wzorcowego. | | |