## SIEGENIA: S kováním TITAN je možné všechno

# Portfolio kování pro prahové lišty je kompletní

V podobě nového řešení kování pro prahové lišty přináší společnost SIEGENIA komfortnější úpravu průchodu ven než kdykoliv předtím. Za tímto účelem bylo široké portfolio kování TITAN rozšířeno o řešení pro prahové lišty v úrovni podlahy se spouštěcím těsněním. To umožňuje zpracovatelům, architektům a konečným uživatelům realizaci nejrůznějších požadavků na komfort místností v otázkách bezbariérovosti. Jak pro jednokřídlé, tak i pro dvoukřídlé elementy lze toto řešení kombinovat s bezpečností až RC2, dobrou akustickou izolací a vysokou těsností.

#### Bezbariérovost s dalšími výhodami

Nové řešení pro prahové lišty v úrovni podlahy se spouštěcím těsněním je vhodné pro bezbariérové systémy balkonových dveří z nejrůznějších materiálů profilů a z pohledu konečného uživatele přesvědčuje komfortním ovládáním s lehkým chodem, vysokou odolností proti korozi a dlouhou životností, které jsou charakteristické pro kování TITAN. Kování TITAN lze navíc použít k výrobě elementů až do třídy bezpečnosti RC2. Kromě toho zajišťuje jejich hákový uzávěr, který spojuje uzavírací a výklopný bod v jediném dílu kování, vedle vysoké odolnosti proti vloupání také vysokou tepelnou a akustickou izolaci. Díky státním dotacím na bezbariérovost a ochranu proti vloupání je tato forma investice navíc atraktivní i z finančního hlediska.

Z nového řešení profitují také architekti a zpracovatelé. Nyní mají maximální možnou volnost při výběru profilů, prahových lišt a druhu a velikosti elementů. Díky volitelnému vybavení až do třídy RC2 se navíc mohou hlásit do výběrových řízení na balkonové dveře v úrovni podlahy s ověrenou odolností proti vloupání. Dalším plusovým bodem pro zpracovatele je štíhlá logistika: Pro výrobu jednokřídlého systému prahové lišty v úrovni podlahy jsou zapotřebí pouze tři další díly kování.

#### Výkonný komplexní systém

V praxi se již mnohokrát osvědčily silné stránky obou dalších variant kování řady TITAN: Pro vysoké estetické nároky je tak k dostání jak řešení pro standardní prahové lišty s dorazovým těsněním, tak i řešení pro prahové lišty ALUMAT. Zejména u prahových lišt s dorazovým těsněním, které stále představují více než 95 % trhu, se řešení SIEGENIA se skrytou pantovou stranou TITAN axxent 24+ liší od většiny alternativ. S svým decentním vzhledem, který spojuje trvalou lehkost chodu a vysokou těsnost, zajišťuje vysokou míru komfortu místností.

Významné výhody v oblasti komfortu místností nabízí kování SIEGENIA také ve variantě pro přejížděcí systém ALUMAT, jehož magnetické těsnění se při zavírání mírně vytáhne zdola nahoru a je rovněž v úrovni podlahy. Další silnou stránkou řešení kování TITAN pro systém ALUMAT je možnost zajištění třídy bezpečnosti až RC2. Společnost SIEGENIA tak jako první výrobce umožnila vysokou odolnost proti vloupání i pro systémy prahových lišt s magnetickým těsněním.

#### Popis obrázku

Zdroj obrázku: SIEGENIA

*Motiv: SIE\_TITAN.jpg*

Průchod ven je tak komfortnější než kdykoliv předtím: Řešením pro prahové lišty v úrovni podlahy se spouštěcím těsněním společnost SIEGENIA zkompletovala široké portfolio kování TITAN.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vydavatel  SIEGENIA GRUPPE  Marketingová komunikace  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakce / kontaktní osoba  Komunikace Kemper  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text – Info  Strany: 2  Slova: 528  Znaky: 4 182 (včetně mezer)  zpracováno dne: 21.8.2021 |
| Při zveřejnění obrazového nebo textového materiálu prosíme o zaslání povinného výtisku. | | |