## SIEGENIA : nouvelles caractéristiques des pièces dormant TITAN

# Confortables, sûres, personnalisables

De petits détails du plus grand effet : appropriées pour les fenêtres oscillo-battantes et fenêtres ouvrant à la française en PVC et en bois, les pièces dormant de SIEGENIA ont été plébiscitées depuis leur lancement sur le marché en raison de leur confort de manœuvre, sécurité et design. Avec les dernières avancées des pièces dormant TITAN, SIEGENIA offre aux fabricants de fenêtres et aux revendeurs de nouveaux avantages en matière de configuration. Une personnalisation encore plus flexible de la technique de ferrure est dorénavant possible à l'aide d'un logo.

#### Nouveau concept de clip logo pour une plus grande liberté de design

De design attrayant et homogène, les nouvelles pièces dormant sont désormais équipées de série d'un logo SIEGENIA en relief. Il est possible de le personnaliser à tout moment en utilisant l'interface optimisée pour les clips logos, d'un simple geste de la main. La possibilité de personnaliser de petites quantités confère une marge de manœuvre économiquement attrayante pour les transformateurs et revendeurs : stocks réduits, car une seule gâche peut être pourvue d'une grande variété de logos. Il est ainsi possible de mettre en avant un ouvrage et un anniversaire voire d'appuyer une stratégie multimarque. Sur demande, il est aussi possible de livrer les pièces dormant avec les logos prémontés.

#### Plébiscitée depuis l'introduction sur le marché

Les pièces dormant TITAN se distinguent par leur grand confort de manœuvre qui s'explique par un actionnement aisé de la poignée et la faible usure de la combinaison PVC-acier. En outre, les gâches pivots, avec le rouleau de levier de l'ouvrant bien visible, permettent de le soulever et de le fermer aisément. Elles assurent un positionnement idéal de l'ouvrant et du dormant l'un par rapport à l'autre. Le concept unique du levier d'ouvrant et la faible usure des pièces dormant prolongent la durée de vie d'une fenêtre et réduisent la maintenance à sa plus simple expression. La satisfaction du client en est renforcée.

Parfaitement adaptées au rouleau-champignon confort SIEGENIA, les pièces dormant de SIEGENIA ont fait maintes fois leurs preuves en matière de sécurité depuis leur mise sur le marché. Grâce à leur ingénieuse géométrie en contre-dépouille, même la version standard garantit un niveau élevé de sécurité de base. La protection contre l'effraction répondant aux normes les plus élevées est l'œuvre des gâches de sécurité et des gâches pivots : le retardement à l'effraction est de type RC2, voire RC4 en version trempée.

L'efficacité des processus de fabrication grâce à la standardisation des dimensions et des positions de vis ainsi que l'utilisation droite-gauche des pièces dormant sont des atouts de taille pour les transformateurs. L'ensemble des pièces dormant peuvent ainsi être facilement intégrées dans des processus automatisés et fixés sur une barre non montée.

#### Légende

Crédit images : SIEGENIA

*Sujet : SIE\_TITAN\_Rahmenteil-Familie\_Sicherheitsschließbleche.jpg*

Nouveaux avantages en matière de design pour les fabricants de fenêtres et revendeurs : dorénavant, personnalisation de toutes les pièces dormant TITAN de SIEGENIA à l'aide d'un logo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Éditeur  GROUPE SIEGENIA  Marketing et communication  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tél. : +49 271 3931-412  Fax : +49 271 3931-77412  E-mail : pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Rédaction/Interlocuteur  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tél. : +49 2204 9644808  E-mail : info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informations sur le texte  Pages : 2  Mots : 329  Caractères : 2 764 (avec espaces)  Créé le : 31/03/2021 |
| Pour toute publication de photos ou de textes, merci de bien vouloir nous adresser un exemplaire. | | |