## SIEGENIA: okna z PCV do 150 kg

# Strona zawiasowa TITAN KF 150 kg – nowe standardy zapewniające więcej komfortu przestrzeni

Strona zawiasowa do okuć TITAN to sprawdzone na rynku rozwiązanie, które zostało poszerzone o nowy wariant: od teraz, nowa strona zawiasowa TITAN KF, umożliwia realizację okien PCV o ciężarze skrzydła do 150 kg. Jest to kompleksowe rozwiązanie zapewniające wysoki poziom komfortowej przestrzeni, ponieważ łączy dopływ większej ilości naturalnego światła z uwzględnieniem aktualnych wytycznych z zakresu izolacji akustycznej i cieplnej. Dodatkowo, nowa strona zawiasowa posiada wiele zalet skierowanych na obszary produkcyjne i montażowe, wyróżniając się szybką i prostą realizacją.

Najwyższy stopień bezpieczeństwa obsługi strony zawiasowej TITAN KF 150 kg potwierdzają szeroko zakrojone badania wytrzymałościowe przeprowadzone przez uznanych systemodawców pod kątem trwałej nośności i funkcjonalności. Jest to idealne rozwiązanie do ciężkich okien z PCV, jednocześnie doskonały wybór w budownictwie mieszkaniowym, a także w budynkach użyteczności publicznej, takich jak przedszkola i szkoły. Ze względu na duże obciążenie elementów, zastosowanie takiego rozwiązania ma sens już w przypadku skrzydeł o masie zbliżonej do 130 kg. Nowa strona zawiasowa zapewnia wyraźne korzyści w ofertach przetargowych. Teraz producenci, firmy handlowe i architekci, będą mogli uczestniczyć w przetargach na realizację okien PCV o większym gabarycie.

#### Bardzo wydajne procesy produkcyjne

Strony zawiasowe TITAN KF 150 kg to także liczne zalety na produkcji. Proste i efektywne procesy zapewnia np. zastosowanie znanych ze standardowej strony zawiasowej obrazów wierceń i mocowania wkrętów oraz zoptymalizowany zawias kątowy umożliwiający intuicyjne i szybkie łączenie. Rozwinięty został również mechanizm hamulca obrotu. Stały moment obrotowy i wynikająca z niego sztywność systemu, skutecznie zapobiega opadaniu skrzydła, nawet przy dużym obciążeniu, co z dłuższej perspektywy użytkowania pozwala ograniczyć do minimum czynności konserwacyjne. Modernizacja standardowej strony zawiasowej na TITAN KF 150 kg jest bardzo prosta: wymaga zastosowania zaledwie dwóch nowych elementów: wysoce wytrzymałego zawiasu rozwórki z identycznym szablonem wierceń i mocowań wkrętów oraz zawiasu dowrębowego skrzydła. To rozwiązanie zapewnia szybką produkcję oraz niewielkie stany magazynowe.

#### Długotrwałe zadowolenie klientów indywidualnych

Duże okna i drzwi balkonowe, przez które do wnętrza budynku przedostaje się więcej światła, a ich sposób wykonania zapewnia wysoką efektywność energetyczną, lepszą odporność na włamanie, izolację akustyczną oraz wysoki komfort - to jest właśnie strona zawiasowa TITAN KF 150 kg - rozwiązanie umożliwiające połączenie tych wszystkich zalet w jednym, a do tego stosunkowo niskim kosztem. Dodatkową zaletą jest zachowanie tej samej minimalnej szerokości granicy zabudowy ramy, również po stronie zawiasów. Nowa strona zawiasowa jest wykonana z materiałów łatwych w czyszczeniu i pielęgnacji, co gwarantuje komfort użytkowania oraz oszczędność czasu i pieniędzy. Wymagające kryteria testów obciążeniowych - do których należy m.in. badanie nośności 150 kg przy 20.000 cykli - gwarantują, że skrzydło okienne jest długotrwale zabezpieczone przed opadaniem, a jego obsługa jest łatwa i komfortowa.

#### Podpisy pod ilustracjami

Źródło: SIEGENIA

*Motyw I: SIE\_.jpg*

Strona zawiasowa TITAN KF firmy SIEGENIA unosi skrzydło o ciężarze do 150 kg. Umożliwia, również w przypadku okien z PCV, połączenie większej ilości naturalnego światła z uwzględnieniem aktualnych wytycznych z zakresu izolacji akustycznej i cieplnej.

*Motyw II: SIE\_.jpg =>* Intuicyjne łączenie zawiasu kątowego

Wydajność przy produkcji: prosty i efektywny proces okuwania strony zawiasowej TITAN KF 150 kg możliwy dzięki optymalizacji zawiasu kątowego, który pozwala na intuicyjne i szybkie łączenie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydawca  SIEGENIA GROUP  Dział Marketingu i Komunikacji  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  e-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakcja / osoba do kontaktu  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  e-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informacje o tekście  Strony: 2  Liczba słów: 528  Zeichen: 4.182 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 21.05.2020 |
| W przypadku publikacji zdjęć i materiałów tekstowych prosimy o przesłanie egzemplarza wzorcowego. | | |