## Il silenzioso tuttofare di SIEGENIA

# AEROVITAL ambience: anche per l'installazione a soffitto

AEROVITAL ambience immette aria fresca filtrata a finestre chiuse e offre comfort ambientale allo stato puro. L'aeratore a parete di SIEGENIA convince per il suo design moderno e piatto con la possibilità di installarlo parzialmente incassato nella parete e unisce i punti di forza in fatto di estetica a numerose prestazioni che lo rendono una soluzione di pregio per le esigenze più elevate.

AEROVITAL ambience si può integrare da subito in modo ancora più flessibile nell'architettura dell'edificio: oltre che parzialmente incassato nella parete, si può anche installare a soffitto o lungo una parete laterale della mansarda. Questo assicura la massima flessibilità e rende l'aeratore anche la soluzione ideale per gli edifici con poco spazio sulla parete esterna e per i casi in cui per motivi estetici si preferisce installarlo a soffitto. SIEGENIA mette a disposizione diversi kit di montaggio: uno per il montaggio a soffitto, una scatola base da incasso per il montaggio sulle pareti laterali e kit per l'alimentazione dell'aria e il prolungamento. Anche per l'installazione a parete, grazie alla canalina stipite EPP AERO, sono aperte tutte le possibilità. Abbina un design discreto a un elevato isolamento acustico e si posiziona con flessibilità a seconda della situazione in cantiere, sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

#### Un perfetto tuttofare per le esigenze elevate

AEROVITAL ambience mostra punti di forza per quanto riguarda il comfort ambientale. Questo inizia già dalla sua elevata portata d'aria fino a 60 m³/h, che il potente tuttofare abbina a una minima rumorosità propria. Grazie al suo eccellente isolamento acustico (fino a 58 dB), anche i fastidiosi rumori provenienti dall'esterno restano sempre in secondo piano. L'eccezionale grado di recupero di calore dell'85% e le ventole EC a risparmio energetico lo rendono un fuoriserie dell'efficienza energetica.

Unica nel suo genere è l'innovativa alimentazione dell'aria dello scambiatore di calore in ceramica. Non solo evita che l'aria si secchi durante l'inverno, ma dispone anche di un'innovativa alimentazione aria che assicura il flusso continuo in immissione e in espulsione, per garantire un elevato benessere. Ingegnosa è anche la funzione bypass, che durante i mesi estivi impedisce allo scambiatore di calore di riscaldare l'aria esterna in ingresso.

#### Aerare secondo le proprie esigenze è facile, anche tramite app

AEROVITAL ambience è particolarmente efficiente nella versione smart, che offre molte caratteristiche utili per aerare secondo le proprie esigenze. Oltre al comando continuo della portata, questo aeratore è dotato anche di un sensore per l'umidità e di un timer, per consentire all'utilizzatore finale di aerare in base alle proprie esigenze anche quando non è in casa o durante le vacanze. Giorno della settimana, ora di avvio e portata si possono programmare con flessibilità per diversi scenari. Inoltre il sensore per la qualità dell'aria integrato per il funzionamento automatico offre il comfort ambientale per le esigenze più elevate: assicura l'attivazione e la disattivazione dell'aeratore in base ai valori misurati. Grazie all'integrazione nella app SIEGENIA Comfort, AEROVITAL ambience smart definisce anche gli standard in termini di comfort di utilizzo.

#### Didascalie

Fonte delle illustrazioni: SIEGENIA

*Figura I: SIE\_AERO\_AEROVITAL ambience\_abgehangene Decke.jpg*

Massima flessibilità: oltre all'installazione a parete, il prestigioso aeratore a parete AEROVITAL ambience di SIEGENIA si può installare anche sotto il soffitto o lungo una parete laterale della mansarda

*Figura II: SIE\_AERO\_AEROVITAL ambience\_seitlich.jpg*

AEROVITAL ambience convince grazie al suo design moderno, a un efficiente isolamento acustico, a una portata elevata e alla massima efficienza energetica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pubblicazione a cura di  GRUPPO SIEGENIA  Marketing-comunicazione  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redazione/contatti  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach  Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informazioni sul testo  Pagine: 2  Parole: 503  Caratteri: 3.364  (spazi inclusi)  Redatto il: 08/07/2020 |
| Vi preghiamo di inviarci una copia del testo o delle immagini pubblicate. | | |