## SIEGENIA: nieuwe functies voor PORTAL HS

# Het portfolio voor hef-schuifelementen is uitgebreid

Door diverse productinnovaties en verdere ontwikkelingen bij de productgroep PORTAL HS zijn er bij SIEGENIA nieuwe mogelijkheden in verkoop en productie. Hierdoor is er extra ruimtelijk comfort mogelijk als het gaat om design, bedieningscomfort en barrièrevrijheid Tevens zorgt deze uitbreiding voor meer efficiëntie in de montage.

#### De nieuwe stootdemper is elegant, onopvallend, eenvoudig te reinigen

Doordat de nieuwe stootdemper direct in de geleidingsrail geïntegreerd is, is deze nagenoeg onzichtbaar. Hierdoor krijgen hefschuifelementen een elegante, discrete uitstraling. De reiniging van de elementen in het onderste profielgebied wordt hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd. De nieuwe stootdemper is geschikt voor alle SC-geleidingsrails van PORTAL HS. Naast hout- en hout-alu-systemen kan deze ook worden geïntegreerd in Aluplast HST85, Deceuninck HS476, Gealan S9000, Profine Premidoor 76 en 88, Salamander eD, Rehau Geneo en Synego, Schüco LivIngSlide en VekaSlide 82 kunststofsystemen.

#### Met de sluitstang 280 is de montage nog efficiënter

Met een uitbreiding van het HS-sluitstanggamma reduceert SIEGENIA bovendien werkzaamheden in de montage van hef-schuifelementen en zorgt dit voor geoptimaliseerde processen. Daarnaast heeft de 280-sluitstang heeft geen verlengstuk nodig bij hoge elementen. Door deze afmeting is de sluitstang compatibel met de gebruikelijke maximumafmetingen van kunststof elementen en ligt het vergrendelpunt zo dicht mogelijk bij de bovenhoek van het element.

#### Slim totaalpakket voor loopwagens

Twee geoptimaliseerde oplossingen voor loopwagens zijn nieuw in het gamma. De nieuwe centreerstukken voor de HS 350-loopwagen zijn exact afgestemd op de diverse kunststof profielsystemen en als optionele accessoires verkrijgbaar. Deze worden met een eenvoudige beweging vastgeklikt waardoor de loopwagen precies in de beslaggroef past. Hierdoor is er een goede bescherming tegen dwarskrachten en wordt het ligt kantelen, waarmee dit vaak gepaard gaat, voorkomen. Het inventieve beslagonderdeel is ook zeer interessant voor eindgebruikers. De perfecte pasvorm van de loopwagen betekent een hoge mate van flexibiliteit en bedieningscomfort.

Bovendien is de montage van de HS 400 compact loopwagen vereenvoudigd. Dit wordt mogelijk gemaakt door het nieuwe koppelstuk voor de verbinding van de loopwagens. Door het uitgekiende ontwerp is het gebruik van een rechthoekige stang mogelijk, waardoor de montage nog efficienter kan.

#### SOFT CLOSE en SOFT STOP: optimaal bedieningscomfort

Tevens breidt SIEGENIA het bedieningscomfort rond de vleugeldemper uit. Naast de beproefde SOFT CLOSE staat ook een SOFT STOP ter beschikking. Deze lijkt qua werkingswijze op SOFT CLOSE en biedt zodoende afhankelijk van het concrete gebruikersgedrag een aantrekkelijk alternatief. SOFT STOP zal net zoals een nieuwe, aanvullende SOFT CLOSE in een bijzonder smalle constructie verkrijgbaar zijn. Door de geringe ruimte, speciaal ontwikkeld voor slanke profielsystemen, kunnen beide oplossingen zonder freeswerk aan de vleugel in kunststofsystemen worden geïntegreerd. Ook zijn ze geschikt voor het gebruik in hef-schuifelementen van aluminium.

#### Onderschriften afbeeldingen

Bron afbeelding: SIEGENIA

*Motief I: SIE\_PORTAL\_HS\_Stootdemper\_Pers.jpg*

De nieuwe stootdemper is direct in de geleidingsrail geïntegreerd, waardoor deze nagenoeg onzichtbaar is. Hierdoor krijgen hefschuifelementen een elegante, discrete uitstraling.

*Motief II: SIE\_PORTAL\_HS\_sluitstang gamma\_170\_220\_260\_280\_Pers.jpg*

Het HS-sluitstang gamma in de maten 170, 220 en 260 is uitgebreid met de 280 uitvoering. Dat optimaliseert het montageproces bij hoge elementen.

*Motief III: SIE\_PORTAL\_HS\_350\_centreerstuk.jpg*

De nieuwe centreerstukken voor de loopwagen HS 350 worden met een eenvoudige beweging vastgeklikt waardoor de loopwagen precies in de beslaggroef past.

*Motief IV: SIE\_PORTAL\_HS\_400 compact\_detail\_pers.jpg*

Geoptimaliseerde beslagmontage bij de HS 400 compact loopwagen: het nieuwe koppelstuk voor de verbinding van de loopwagens. Door het uitgekiende ontwerp is het gebruik van een rechthoekige stang mogelijk, waardoor de montage nog efficienter kan.

*Motief V: SIE\_PORTAL\_HS\_SOFT CLOSE\_nieuwe generatie\_pers.jpg*

De nieuwe generatie SOFT CLOSE alsmede SOFT STOP zijn binnenkort ook in een bijzonder smalle constructie ter beschikking. Ze kunnen zonder freeskosten aan de vleugel in kunststof systemen geïntegreerd worden en zijn geschikt voor elementen van aluminium.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uitgever  SIEGENIA GROEP  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 (0)271 3931-412  Fax: +49 (0)271 3931-77412  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redactie / contactpersoon  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 (0)2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Tekst - info  Pagina's: 2  Woorden: 448  Tekens: 3 366 (met spaties)  gecreëerd op: 15-12-2021 |
| Bij publicatie van beeld- of tekstmateriaal vragen wij om toezending van een proefexemplaar. | | |