L'aerazione per facciate di qualità superiore, o in breve,   
il nuovo AEROMAT VT di SIEGENIA

# Un innovativo miglioramento che porta con sé altri vantaggi

Grazie alle sue nuove caratteristiche, il nuovo AEROMAT VT di SIEGENIA si rivela la soluzione perfetta per progettare più facilmente, per un'installazine semplice e per un maggior comfort ambientale: abbina l'aerazione controllata ad altri importanti vantaggi per gli architetti, i progettisti, i serramentisti e gli utilizzatori finali. Sviluppata da zero, la soluzione copre l'intero spettro dei sistemi per l'aerazione decentralizzata, dall'aeratore passivo alle varianti per l'immissione e l'espulsione dell'aria a due versioni con recupero di calore. Questo al momento la rende unica, così come la rende unica la possibilità di combinare liberamente i singoli tipi di aeratore, per realizzare soluzioni complete sfruttando un design uniforme. Non soltanto ha un aspetto gradevole, ma le diverse opzioni disponibili consentono di inserirlo con discrezione nella facciata. Le altre particolarità del nuovo sistema AEROMAT VT comprendono il suo eccezionale isolamento acustico e la sua portata elevata.

#### L'aerazione per facciate rivista a 360°

Risviluppando completamente il collaudato aeratore, SIEGENIA ha fatto un ulteriore passo avanti per quanto riguarda l’aerazione per facciate, a cominciare dall'alloggiamento identico per tutte le versioni, che rende più facile che mai inserirlo in modo gradevole nell’involucro edilizio. Lunghezza e profondità sono variabili, quindi se ne possono utilizzare le diverse versioni senza modificarne l’aspetto. Questo aeratore si integra con discrezione nella spalletta, nel davanzale o nell'architrave, rendendo possibile progettare facciate dall'aspetto armonioso. Si può montare a vista o scomparsa: anche questo garantisce la massima flessibilità.

Anche l'ampio assortimento di accessori offre enormi vantaggi ad architetti, progettisti e serramentisti, con versioni per il montaggio con la canalina stipite, per l'architrave o il davanzale. Realizzata in materiale EPP di facile installazione, garantisce notevoli vantaggi strutturali e crea le migliori condizioni per essere facilmente tagliata a misura in base alle proprie esigenze e per compensare altrettanto facilmente le tolleranze costruttive.

#### Efficace recupero di calore, massima efficienza energetica

Con le sue numerose dotazioni possibili, AEROMAT VT può soddisfare le massime esigenze in fatto di comfort ambientale. Dal punto di vista degli architetti, particolarmente convincente è la possibilità di dotarlo di recupero di calore e di ampliare la famiglia con una nuova versione: come alternativa ad AEROMAT VT WRG, con il suo eccezionale recupero di calore di fino al 93% (può ricevere sovvenzioni statali) e il rapporto bilanciato tra grandezza, rumorosità propria ed efficienza energetica, è ora disponibile una versione in classe energetica A con un recupero di calore di fino al 95%. Questo rende il nuovo AEROMAT VT WRG plus un'ottima soluzione per assicurare efficienza energetica e sostenibilità. Architetti e progettisti potranno approfittare inoltre della versatilità di AEROMAT VT D, la versione come aeratore passivo. Disponibile in diverse varianti, soddisfa le più diverse esigenze per quanto riguarda il rapporto fra isolamento acustico e portata.

AEROMAT VT funziona in modo confortevole e all’insegna della modernità e offre agli utilizzatori finali il massimo del comfort ambientale. Possono infatti scegliere se utilizzarlo modernamente con un tocco, se comandarlo in modo smart con la app e se aerare automaticamente in autonomia e secondo le proprie necessità. Anche le caratteristiche optional dell'aeratore per facciate assicurano sempre un'ottima qualità dell'aria, dal comando della temperatura, dell'umidità, della CO2 e dei VOC alle funzioni aggiuntive come il preriscaldatore, fino ad arrivare alle più diverse tipologie di filtro.

#### Facili da configurare

I vantaggi del nuovo AEROMAT VT vengono completati da evidenti vantaggi per i serramentisti. Nel negozio web di SIEGENIA potete configurare comodamente e facilmente tutte le opzioni di installazione e tutte le caratteristiche dell'apparecchio. I partner di SIEGENIA possono ricevere assistenza e supporto, per esempio sotto forma di proposte di montaggio personalizzate specifiche per il progetto. Anche nell'installazione, la struttura ben studiata dell'aeratore offre vantaggi ai serramentisti, poiché si può montare accanto alla finestra, indipendentemente dal profilo. Ingressi e uscite preconfigurabili consentono inoltre di comandare esternamente l'aeratore, ma anche di inserirlo facilmente nella domotica.

#### Didascalie

Fonte delle illustrazioni: SIEGENIA

*Figura I: SIE\_.jpg*

*Figura II: SIE\_.jpg*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pubblicazione a cura di  GRUPPO SIEGENIA  Marketing-comunicazione  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redazione/contatti  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informazioni sul testo  Pagine: 2  Parole: 654  Caratteri: 4.649 (spazi compresi)  Redatto il 27/10/2022 |
| Vi preghiamo di inviarci una copia del testo o delle immagini pubblicate. | | |