## Koniec ze zbyt wysokim poziomem CO2: AEROPAC IE firmy SIEGENIA

# Intelligent Edition ze zintegrowaną funkcją regulacji CO2 do sprawdzonego nawiewnika

Nawiewnik ścienny AEROPAC firmy SIEGENIA wielokrotnie udowodnił już swoje zalety, zakresie rozwiązań mających na celu poprawę izolacyjności akustycznej. Od teraz dzięki dwóm nowym wersjom wykonania: AEROPAC IE i AEROPAC IE smart – IE oznacza „Intelligent Edition” zastosowanie nawiewników jest bardziej wszechstronne, a doskonała wentylacja, oparta na jakości powietrza, jeszcze bardziej dostosowana do potrzeb użytkowników.

Prezentowane modele posiadają wbudowany czujnik CO2 wykrywający zużyte powietrze. W połączeniu z automatycznym trybem pracy nawiewnik zapewnia samoczynną wentylację pomieszczeń dostosowaną do potrzeb i jest odpowiedzią na rosnącą świadomość użytkowników na temat jakości powietrza. Dodatkowo AEROPAC IE smart umożliwia monitorowanie stanu powietrza, w formie sygnalizacji świetlnej, poprzez aplikację SIEGENIA Comfort. Eleganckim rozwiązaniem jest zintegrowany z obudową czujnik. Jest on na tyle niewidoczny, że w ogóle nie wpływa na atrakcyjny wygląd nawiewnika także w wersji „Intelligent Edition”.

Atutem AEROPAC IE jest niewątpliwie wysoka wydajność przepływu powietrza 60 m³/h przy wyjątkowo niskim szumie własnym na poziomie zaledwie 20 dB(A). Nawiewnik spełnia również wymagania użytkowników oczekujących komfortowych rozwiązań. Idea komfortowej przestrzeni spełnia się w wersji smart dzięki możliwości obsługi AEROPAC IE przez sieć wi-fi. W ten sposób użytkownicy mogą łatwo i wygodnie sterować nawiewnikiem za pomocą aplikacji.

#### Doskonały design – wydajne dodatkowe filtry

Dzięki bardzo dobrej izolacyjności akustycznej na poziomie nawet 57 dB AEROPAC sprawdził się już w wielu projektach związanych z ochroną przed hałasem i może być montowany nawet w sypialni. Kompaktowa i atrakcyjna wizualnie forma nawiewnika spełnia najwyższe kryteria pod względem estetyki wykonania.

Cztery filtry zapewniają elastyczne dopasowanie do najróżniejszych wymagań, dbają o wysoki komfort przestrzeni i dobre samopoczucie użytkowników: poza standardowo dostępnym filtrem pyłu gruboziarnistego architekci, inwestorzy i użytkownicy mają do wyboru opcjonalne filtry: pyłków/pyłu drobnoziarnistego, z węglem aktywnym oraz NOx. Wskaźnik na nowoczesnym wyświetlaczu LCD informuje o konieczności wymiany filtra. Pozostałe funkcje to regulacja objętości przepływu powietrza i praktyczne programowanie wyłącznika czasowego.

#### Podpisy pod ilustracjami

Źródło: SIEGENIA

*Motyw I: SIE\_AERO\_AEROPAC IE\_Wandluefter\_rechts.jpg*

Nowość: AEROPAC IE i AEROPAC IE smart firmy SIEGENIA z funkcją regulacji CO2 to najlepsza wentylacja oparta na jakości powietrza w pomieszczeniach i dostosowana do potrzeb użytkowników.

*Motyw II: SIE\_AERO\_AEROPAC IE\_Wohnzimmer.jpg*

Zintegrowany z obudową czujnik jest niemal niewidoczny, dzięki czemu nawiewnik zachowuje atrakcyjny wygląd także w wersji „Intelligent Edition”.

*Motyw III: SIE\_AERO\_AEROPAC IE\_Schlafzimmer.jpg*

Atrakcyjna wizualnie forma AEROPAC nie pozostawia nic do życzenia pod względem estetyki wykonania, a dzięki bardzo dobrej izolacyjności akustycznej na poziomie nawet 57 dB nawiewnik sprawdzi się nawet w sypialni.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydawca  SIEGENIA-AUBI Sp. z  o.o.  Dział Marketingu i  Redakcji Technicznej  Ossowskiego 64  46-203 Kluczbork  Tel.: +48 77 44 77 700  e-mail: marketing-pl@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakcja / osoba do kontaktu  Beata Fiedosichin  Ossowskiego 64  46-203 Kluczbork Tel.: +48 77 44 77 747  e-mail: beata.fiedosichin@siegenia.com | Informacje o tekście  Strony: 2  Liczba słów: 295  Ilość znaków: 2 330 (ze spacjami)  Data udostępnienia: 03.02.2023 |
| W przypadku publikacji zdjęć i materiałów tekstowych prosimy o przesłanie egzemplarza wzorcowego. | | |