## Limitatore di apertura SIEGENIA: sicurezza certificata per i bambini

# Nuove possibilità di scelta per il comfort ambientale per i serramenti in alluminio

Con due nuove opzioni per la famiglia di ferramenta ALU, SIEGENIA amplia il suo assortimento di prodotti per le finestre in alluminio: il limitatore di apertura di sicurezza e quello comfort offrono da subito ai produttori di finestre in alluminio nuove libertà di progettazione per quanto riguarda il comfort ambientale. Per farlo, la versione è stata certificata per la sicurezza per i bambini secondo la norma EN 13126-5, così i serramentisti saranno certi di realizzare una soluzione prestigiosa senza ricorrere a compromessi.

Entrambi i limitatori di apertura convincono anche dal punto di vista estetico. Grazie alla loro ingegnosa struttura, non richiedono ulteriori meccanismi di sblocco sull'anta. Questo garantisce un aspetto discreto e gradevole, ma anche un uso intuitivo e sicuro.

#### Sicurezza certificata: affidabile protezione per i bambini piccoli

Con la versione a prova di bambino secondo la norma EN 13126-5, SIEGENIA offre una protezione affidabile per la nuova generazione, grazie all'impiego di due limitatori per ciascuna anta. Secondo la norma, l'ampiezza in posizione di apertura semplice è inferiore a 89 mm. Se necessario, per esempio per pulire la finestra o per effettuare la manutenzione, la limitazione dell'apertura può essere facilmente sbloccata con una semplice operazione da parte di persone autorizzate tramite una maniglia con cilindro dotata della funzione di ribalta prima dell'apertura. In questo modo l'anta può essere aperta completamente in qualsiasi momento per il periodo di tempo desiderato. Anche il processo di chiusura è ben studiato: quando la maniglia viene riportata in posizione di chiusura, i limitatori si agganciano autonomamente per ripristinare la sicurezza per i bambini.

#### Una semplice operazione per la massima praticità

Per le applicazioni senza particolari requisiti di sicurezza, anche il limitatore di apertura comfort di SIEGENIA quando è attivo riduce l'ampiezza di apertura semplice a meno di 89 mm. Lo sgancio della limitazione dell'apertura in questa variante è particolarmente facile e si ottiene con una semplice e pratica operazione. L'anta è dotata di un particolare mobile che consente di sbloccare il limitatore di apertura. In questo modo gli utilizzatori finali possono aprire a piacimento l'anta rapidamente e senza sforzi. L'aggancio del limitatore di apertura comfort avviene autonomamente durante il processo di chiusura.

#### Facili da integrare nella produzione

I limitatori di apertura hanno anche chiari punti di forza nella produzione. Grazie alla loro compatibilità con il portafoglio della ferramenta ALU di SIEGENIA, possono essere facilmente integrati nei processi produttivi esistenti. Non sono necessarie ulteriori forature e fresature sul lato anta. Entrambi i limitatori di apertura si possono utilizzare anche nelle finestre in legno e in PVC.

#### Didascalie

Fonte delle illustrazioni: SIEGENIA

*Soggetto I: SIE\_ALU\_Oeffnungsbegrenzer Sicherheit.jpg*

Novità: il limitatore di apertura di sicurezza di SIEGENIA è certificato secondo la norma EN 13126-5 e offre un'ulteriore protezione per i bambini piccoli. Se necessario, lo sgancio del limitatore per le persone autorizzate è possibile tramite una maniglia con cilindro con funzione di ribalta prima dell'apertura.

*Soggetto II: SIE\_ALU\_Oeffnungsbegrenzer Komfort.jpg*

Il limitatore di apertura comfort di SIEGENIA limita l'ampiezza di apertura delle ante in alluminio in posizione di apertura semplice a massimo 89 mm. Lo sgancio della limitazione dell'apertura in questa versione è particolarmente facile. L'aggancio avviene autonomamente durante la chiusura.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pubblicazione a cura di  GRUPPO SIEGENIA  Marketing-comunicazione  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redazione/contatti  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informazioni sul testo  Pagine: 2  Parole: 442  Caratteri: 2.974 (spazi compresi)  Redatto il 25/04/2023 |
| Vi preghiamo di inviarci una copia del testo o delle immagini pubblicate. | | |