## SIEGENIA spricht KNX

# Neue Raumkomfort-Vorteile für die Gebäudeautomation

Mit der Weiterentwicklung seiner vollmotorischen Mehrfachverriegelung GENIUS, des halbautomatischen A-Öffners für Automatik-Mehrfachverriegelungen sowie des motorischen Fensterantriebs DRIVE CL eröffnet SIEGENIA Verarbeitern neue Geschäftsfelder: Diese drei Antriebe lassen sich vollständig und digital in die KNX-Gebäudeautomation integrieren. Mit diesem ersten Schritt hin zu KNX-fähigen Lösungen rund um die Fassade ermöglicht SIEGENIA Verarbeitern die Bearbeitung von Anfragen im gehobenen Wohnungs- sowie Objektbau, die die digitale Integration smarter Lösungen in die Gebäudeleittechnik beinhalten. Endanwender profitieren davon durch eine Vielzahl an Raumkomfort-Vorteilen. Diese reichen von der einfachen, intuitiven Bedienung über Energieeffizienz, Einbruchhemmung und Barrierefreiheit bis zur ganzheitlichen Automation ihres Zuhauses.

#### Kleines Gateway – große Anwendungsvielfalt

Hierzu hat SIEGENIA ein äußerst kompaktes, zertifiziertes KNX-Gateway entwickelt, mit dessen Hilfe sich die SI-BUS-fähigen Produkte von SIEGENIA in die KNX-Gebäudeautomation einbinden lassen. Das schließt auch die verschlüsselte Kommunikation über KNX secure ein. Die Ansteuerung und Überwachung der angeschlossenen Antriebe via KNX wird durch das Gateway, das sich sowohl zur Unterputz- als auch zur Hutschienenmontage eignet, ebenfalls unterstützt.

Endanwendern eröffnet dies ein breites Spektrum an Optionen und Anwendungsszenarien. So können sie z. B. das selbsttätige Verriegeln der Haustür bei Einbruch der Nacht veranlassen oder Coming- bzw. Leaving-Home-Szenarien einrichten. Ideal für eine energiesparende Nachtkühlung in den heißen Sommermonaten sind hingegen Szenarien, die das automatische Öffnen und Schließen der Fenster bewirken.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_* *SIE\_DRIVE\_KNX\_Eingangstuerloesung\_GENIUS.jpg*

Die vollmotorische Mehrfachverriegelung GENIUS und der halbautomatische A-Öffner für Automatik-Mehrfachverriegelungen von SIEGENIA, kombiniert mit dem KNX-Gateway, lassen sich in die KNX-Gebäudeautomation integrieren.

*Motiv II: SIE\_DRIVE\_KNX\_Fensterloesung\_DRIVE CL.jpg*

Fenster per KNX-System steuern: Mit der Weiterentwicklung des motorischen Antriebs DRIVE CL eröffnet SIEGENIA Verarbeitern neue Geschäftsfelder rund um die Gebäudeautomation.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seite: 1  Wörter: 208  Zeichen: 1 731 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 12.10.2023 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |