## Novità: soglia ECO PASS da 0 mm a filo pavimento di SIEGENIA

# Assenza di barriere senza compromessi

Per realizzare passaggi verso l'esterno senza alcun ostacolo, per quanto piccolo: con la nuova soglia ECO PASS da 0 mm a filo pavimento per la ferramenta PORTAL HS, SIEGENIA amplia costantemente le possibilità per progettare serramenti alzanti scorrevoli privi di barriere. Indicata al momento per i serramenti in legno e legno-alluminio, la soglia a filo pavimento da 0 mm offre agli utilizzatori finali un comfort e una qualità della vita che coinvolgono molte generazioni, grazie binario di scorrimento completamente inserito nel profilo, senza alcun gradino. Questo la rende una soluzione ideale per realizzare grandi progetti moderni di pregio e, per esempio, residenze per anziani, i cui requisiti richiedono il massimo della norma DIN 18040-2 e possono quindi rendere obbligatorio l'impiego di una soglia da 0 mm. L'elevata qualità del giunto di posa è garantita dalla prova di tenuta della soglia secondo gli esigenti regolamenti della direttiva MO-01/1 dell'istituto ift di Rosenheim. SIEGENIA combina quindi i più elevati requisiti in fatto di comfort ambientale a soluzioni innovative per un'integrazione a regola d'arte nell'involucro edilizio.

La soglia ECO PASS da 0 mm unisce l'assenza di barriere ad altri aspetti del comfort ambientale. Con il suo aspetto gradevole e il design piatto, sottolinea l'eleganza e il valore della ferramenta PORTAL HS. Viene data importanza anche all'efficienza energetica, poiché ECO PASS ha eccellenti proprietà isolanti e un eccezionale isolamento termico. Il sofisticato profilo a 10 camere impedisce la formazione di condensa e garantisce un microclima piacevole. Con la sua ottima tenuta alla pioggia battente, la nuova soglia garantisce anche comfort ambientale: grazie allo scarico dell'acqua su due livelli, si ottengono gli stessi risultati di tenuta alla pioggia battente delle soglie tradizionali dotate di un gradino per il drenaggio dell'acqua.

#### Vantaggi in termini di tempo e costi nella lavorazione e nel montaggio

La soglia ECO PASS da 0 mm a filo pavimento convince i serramentisti anche grazie alla lavorazione e al montaggio efficienti e ben studiati. Dai componenti per la sigillatura ai davanzali facili da pulire e ai gocciolatoi, tutti i particolari aggiuntivi sono identici a quelli della soglia standard. I serramentisti approfittano anche del fatto che si mantengono processi consolidati e un magazzino snello. Inoltre, i compensatori per soglia su misura si montano rapidamente su tutta la profondità della soglia e garantiscono stabilità e un comfort di utilizzo sempre elevato nella posa.

La produzione dei serramenti alzanti scorrevoli diventa particolarmente efficiente grazie alla possibilità di fornire la soglia sotto forma di COMFORT UNIT. L'intelligente idea completa per una lavorazione economica consente ai serramentisti di acquistare ECO PASS sotto forma di pacchetti completi su misura per l'ordine, che comprendono le soglie, fornite da SIEGENIA tagliate al millimetro e preforate su misura, oltre che già montate e sigilllate. La soluzione completa comprende tutti i componenti della ferramenta e dei profili elencati nell'ordine, nel montaggio e nella lunghezza appropriati.

#### Didascalie

Fonte delle illustrazioni: SIEGENIA

*Soggetto I: SIE\_PORTAL\_HS\_ECO PASS 0-mm-Schwelle\_Interieur\_Presse.jpg*

Totale assenza di barriere: la nuova soglia ECO PASS da 0 mm a filo pavimento per la ferramenta PORTAL HS di SIEGENIA consente di realizzare passaggi all'esterno senza nessun ostacolo, per quanto piccolo.

*Soggetto II: SIE\_PORTAL\_HS\_ECO PASS\_0-mm-Schwelle\_Querschnitt\_Presse.jpg*

La tenuta della soglia ECO PASS da 0 mm a filo pavimento è stata sottoposta a prova secondo gli esigenti regolamenti della direttiva MO-01/1 dell'istituto ift di Rosenheim e assicura un giunto di posa prestigioso.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pubblicazione a cura di  GRUPPO SIEGENIA  Marketing-comunicazione  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redazione/contatti  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informazioni sul testo  Pagine: 2  Parole: 489  Caratteri: 3.257 (spazi compresi)  Redatto il 29/06/2023 |
| Vi preghiamo di inviarci una copia del testo o delle immagini pubblicate. | | |