## Vielseitig, robust, platzsparend: ECO SLIDE CO von SIEGENIA

# Neue, für zahlreiche Profilsysteme geeignete Schiebebeschlag-Variante

Raumsparend im Einsatz, robust in der Bedienung und mit den Fertigungsvorteilen eines Dreh-Kipp-Beschlags: ECO SLIDE CO von SIEGENIA verbindet Raumkomfortqualitäten für Endanwender mit Effizienzvorteilen in der Fertigung. Die Weiterentwicklung des bewährten Schiebebeschlags ECO SLIDE bietet Endanwendern eine attraktive Kombination aus Bedienkomfort, intuitivem Handling, Energieeffizienz und vor allem Design. Verarbeiter überzeugt die neue Lösung, die alternativ zum bewährten ECO SLIDE für Profine Premislide erhältlich ist, durch ihre Eignung für eine Vielzahl an Profilsystemen und eine besonders wirtschaftliche Fertigung. Hierzu erlaubt ECO SLIDE CO die einfache Integration der Schiebekomponenten in den Zentralverschluss.

#### Raumsparende Lösung mit intuitivem Bedienkomfort

Als vielseitig und raumsparend einsetzbare Lösung passt sich ECO SLIDE CO als Schiebefenster oder -tür perfekt jedem Raum an. Anders als klassische Balkontüren bietet der Beschlag dank seiner reduzierten Durchgangshöhe von ca. 45 mm in Schiebetüren einen komfortablen Durchgang nach draußen. Dabei verbindet er den Bedienkomfort einer Schiebelösung mit den Vorzügen eines Dreh-Kipp-Beschlags. Seine umlaufende Konstruktion sorgt mit zuverlässiger Dichtigkeit für ein behagliches Wohngefühl und hohe Energieeffizienz. Selbst für kältere Regionen ist ECO SLIDE CO damit bestens geeignet.

Zu den großen Stärken des neuen Schiebebeschlags zählt insbesondere sein hoher Bedienkomfort. Robust und leichtgängig zugleich, ist er ausgesprochen intuitiv zu bedienen und damit unempfindlich gegenüber Fehlbedienungen. Dafür sorgen der wartungsfreie Laufwagen und der hochwertige TITAN Zentralverschluss, die ihn zu einer idealen Lösung bei wechselnden Nutzern machen. Auch bei den Raumkomfort-Themen Sicherheit und Ästhetik kann ECO SLIDE CO überzeugen: Zur Erhöhung der Einbruchhemmung lässt er sich flexibel mit wenigen Bauteilen bis RC2 aufrüsten. Darüber hinaus ist der Beschlag auf Wunsch mit wertigen Designkomponenten zur dezenten Integration der Schließteile in eine Schließleiste erhältlich. Das gibt Verarbeitern Handlungsspielraum zur Gestaltung passgenauer Kundenlösungen.

#### Wirtschaftlicher Allrounder für zahlreiche Profilsysteme

Auch in der Fertigung stellt ECO SLIDE CO seine Qualitäten unter Beweis. Im Zuge der Markteinführung verfügbar sind die Schiebesysteme von Gealan (Smoovio) und Rehau (Synego Slide); weitere Profilsysteme sind in Vorbereitung. Damit bietet der Allrounder Verarbeitern eine breite Angebotsvielfalt zur individuellen Gestaltung von Schiebeelementen. Für Zeit- und Kosteneinsparungen in der Fertigung sorgen z. B. der umlaufende und bewährte Flügel-Zentralbeschlag TITAN, der sich mithilfe von nur wenigen Zusatzbauteilen anschlagen und einstellen lässt, und nur eine Multifunktionsschiene für den Blendrahmen. Von der Lagerhaltung bis zur Montage sind schlanke, effiziente Abläufe so gewährleistet.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE CO\_Interieur\_Bad\_Presse.jpg*

Als Schiebefenster spart ECO SLIDE CO von SIEGENIA wertvollen Platz im Innenraum und passt sich perfekt jedem Raum an. Dabei verbindet der Beschlag Raumkomfortqualitäten für Endanwender mit Wirtschaftlichkeit in der Fertigung.

### Motiv II: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE CO\_Interieur\_Apartment\_Presse.jpg

Anders als klassische Balkontüren bietet ECO SLIDE CO dank seiner reduzierten Durchgangshöhe von ca. 45 mm in Schiebetüren einen komfortablen Durchgang nach draußen.

### Motiv III: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE CO\_Detail\_durchgehende\_Schließleiste.jpg

Mit seinen Schließteilen ohne sichtbare Verschraubung und der durchgehenden Schließleiste verbindet ECO SLIDE CO höchste Funktionalität mit einer ansprechenden Optik.

### Motiv IV: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE CO\_Detail\_Mittelverschluss.jpg

Hochwertige Ausführung: Der RC2-taugliche Mittelverschluss und die in eine Schließleiste integrierbaren Schließteile kombinieren Sicherheit und Design.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 369  Zeichen: 2 906 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 06.06.2023 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |