## SIEGENIA: leistungsstarkes Komplettangebot für schlanke Hebe-Schiebe-Elemente

# Neue Optionen für individuelle Gestaltungsfreiheit

SIEGENIA erweitert sein Produktspektrum für den PORTAL HS durch neue Lösungen für Hebe-Schiebe-Elemente mit schlanken Profilsystemen: Der neue Laufwagen HS 250 compact, der SOFT CLOSE compact und der SOFT STOP compact komplettieren das Portfolio für Elemente mit 30 mm Beschlagnut und geben Verarbeitern maximale Gestaltungsfreiheit. Das überdurchschnittlich breit aufgestellte Portfolio bietet Endanwendern ebenfalls spürbare Vorteile. Ergänzend zu modernen Fenstern mit schlanken Ansichtsbreiten stehen ihnen nun auch filigrane Großflächenelemente mit maximalem Lichteinfall und attraktiven Möglichkeiten beim Thema Bedienkomfort zur Verfügung.

Vielseitigkeit wird zudem bei den Rahmenmaterialien großgeschrieben. Geeignet für Elemente aus Holz, Holz-Alu, Aluminium und dem schlanken Kunststoffprofilsystem Vekamotion 82 ist das Portfolio von SIEGENIA eine ideale Lösung sowohl für den privaten Wohnungs- als auch den Objektbau. In Kombination mit den bewährten Laufwagen HS 400 compact in klassischer bzw. höhenverstellbarer Ausführung, dem Getriebe 27.5 sowie der Dichtschiene 28/28 für Elemente aus Holz und Holz-Alu mit einer Einbruchhemmung bis RC2 bieten die neuen Lösungen von SIEGENIA Verarbeitern ein leistungsstarkes Komplettangebot für schlanke Hebe-Schiebe-Elemente.

#### Neuer Laufwagen: schmales Design mit Verarbeitungsvorteilen

Als wirtschaftliche Lösung für kleinere Flügelgewichte trägt der neue Laufwagen HS 250 compact, der sich durch seine geringe Höhe auszeichnet, 250 kg Flügelgewicht. Dabei sorgt seine innovative Lagertechnik, die u. a. der Gewichtsverteilung energieeffizienter 3-fach Verglasungen Rechnung trägt, für eine verbesserte Leichtläufigkeit. Endanwendern bietet sie im täglichen Gebrauch trotz ihrer lediglich vier Laufrollen ein hohes Maß an Komfort.

Verarbeiter überzeugt darüber hinaus die effiziente Montage. So unterstützt die höhenverstellbare Ausführung des HS 250 compact mit ihrer integrierten Feinjustierung den Ausgleich von Montagetoleranzen bis ca. 3 mm. Das Anheben des Flügels im hinteren Bereich ist dabei schnell und einfach. Vorteile entstehen zudem durch die durchdachte Konstruktion der neuen Kupplungsstücke zur Aufnahme des Rechteckverbindungsstabs, was eine zügige, torsionsfreie Befestigung erlaubt. Das unterbindet die Entwicklung von Geräuschen oder Einschränkungen beim Bedienkomfort. Das neue Kupplungsstück für den Rechteckverbindungsstab wird ab sofort auch beim Laufwagen HS 400 compact bis 400 kg Flügelgewicht eingesetzt.

#### Komfortabel: SOFT CLOSE und SOFT STOP in compact-Ausführung

Optionalen Bedienkomfort für Endanwender bieten der neue SOFT CLOSE compact und der neue SOFT STOP compact. Während die SOFT CLOSE Funktion den Flügel beim Schließen abbremst und automatisch in die Verschlussstellung zieht, bremst der Flügel bei der SOFT STOP Funktion kurz vor der Verschlussstellung ab. Dabei hängt der Bremsweg des Flügels vom Flügelgewicht und der Bediengeschwindigkeit ab. Auf den letzten Zentimetern lässt sich der Flügel leicht und mühelos in die Verschlussposition schieben und verriegeln. Durch das manuelle Einführen auf den letzten Zentimetern kann auch das Öffnen ohne zusätzlichen Kraftaufwand zur Aktivierung des Dämpfers erfolgen. Verarbeiter profitieren von den neuen Lösungen durch eine erheblich vereinfachte Montage. Dank ihrer flachen, platzsparenden Ausführung erlauben sie den Einsatz ohne das bislang erforderliche Fräsen an Kunststoff- und Aluminiumflügeln. Dadurch bleibt die Stabilität der Profile uneingeschränkt erhalten.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_PORTAL\_HS\_Laufwagen\_HS 250 compact.jpg*

Der neue Laufwagen HS 250 compact von SIEGENIA zeichnet sich durch seine geringe Höhe aus und trägt Hebe-Schiebe-Elemente bis 250 kg Flügelgewicht. Die innovative Lagertechnik sorgt bei lediglich vier Laufrollen für Bedienkomfort.

*Motiv II: SIE\_PORTAL\_HS\_SOFT CLOSE compact\_SOFT STOP compact.jpg*

Bedienkomfort leicht gemacht: Der neue SOFT CLOSE compact und der neue SOFT STOP compact verbinden das einfache Öffnen und Schließen schwerer Flügel mit einer effizienten Montage ganz ohne Fräsen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seiten: 2  Wörter: 454  Zeichen: 3 512 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 23.03.2023 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |