## SIEGENIA: potente oferta completa para esbeltas correderas elevadoras

# Nuevas opciones para una libertad de diseño individual

SIEGENIA amplía su gama de productos para PORTAL HS con nuevas soluciones para correderas elevadoras con esbeltos sistemas de perfiles: el nuevo carro HS 250 compact, el SOFT CLOSE compact y el SOFT STOP compact completan la gama para cerramientos con un canal de herraje de 30 mm y ofrecen a los fabricantes la máxima libertad de diseño. La amplia gama de productos, superior a la media, también ofrece notables ventajas a los usuarios finales. Además de modernas ventanas con esbeltos perfiles, ahora también tendrá a su disposición finos cerramientos de gran superficie con una incidencia de luz máxima y atractivas posibilidades en lo referente al tema de confort de uso.

La versatilidad de los materiales del marco es también muy importante. Adecuada para cerramientos de madera, madera-aluminio, aluminio y para el esbelto sistema de perfil de PVC Vekamotion 82, la gama de SIEGENIA es la solución ideal tanto para la construcción privada de viviendas como también para la construcción de edificios. En combinación con el acreditado carro HS 400 compact en la ejecución clásica o con regulación en altura, la cremona 27.5 así como la guía de sellado 28/28 para cerramientos de madera y de madera-aluminio con una protección anti-efracción de hasta RC2, las nuevas soluciones de SIEGENIA ofrecen a los fabricantes una potente oferta completa para esbeltas correderas elevadoras.

#### Nuevo carro: diseño esbelto con ventajas para fabricantes

Como solución rentable para pesos de hoja más pequeños, el nuevo carro HS 250 compact, que destaca por su reducida altura, soporta un peso de hoja de 250 kg. La innovadora tecnología de rodamientos, que entre otras cosas tiene en cuenta la distribución de peso de los acristalamientos triples de bajo consumo, garantiza una suavidad de funcionamiento perfeccionada. A pesar de tan solo sus cuatro ruedas, ofrece a los usuarios finales un alto grado de confort en su uso diario.

Su eficiente montaje convence también a los fabricantes. La ejecución con regulación en altura del HS 250 compact con su ajuste de precisión integrado ayuda a la compensación de las tolerancias de montaje de hasta aprox. 3 mm. Para ello, la elevación de la hoja en la zona trasera es rápida y sencilla. Además, el inteligente diseño de las nuevas piezas de acople para el alojamiento de la varilla de conexión rectangular, que permite una fijación rápida y sin torsión, ofrece ventajas adicionales. Así se evita la aparición de ruidos o las limitaciones en el confort de uso. La nueva pieza de acople para la varilla de conexión rectangular también se utiliza a partir de ahora en el carro HS 400 compact hasta un peso de hoja de 400 kg.

#### Confortable: SOFT CLOSE y SOFT STOP en ejecución compact

El nuevo SOFT CLOSE compact y el nuevo SOFT STOP compact ofrecen un confort de uso opcional para usuarios finales. Mientras que la función SOFT CLOSE frena la hoja durante el cierre y la desplaza automáticamente hacia la posición de cierre, con la función SOFT STOP la hoja se frena poco antes de la posición de cierre. Para ello, la distancia de frenado de la hoja depende del peso de hoja y de la velocidad de uso. En los últimos centímetros, la hoja se puede desplazar hacia la posición de cierre y bloquear fácilmente y sin esfuerzo. Con la introducción manual en los últimos centímetros, también se puede efectuar la apertura sin fuerza adicional para la activación del amortiguador. Los fabricantes se aprovechan de las nuevas soluciones gracias a un montaje considerablemente simplificado. Gracias a su ejecución plana y de reducidas dimensiones, se pueden utilizar en hojas de PVC y de aluminio sin el fresado hasta ahora necesario. La estabilidad de los perfiles permanece inalterada de forma ilimitada.

#### Pies de foto

Fuente de imágenes: SIEGENIA

*Motivo I: SIE\_PORTAL\_HS\_Laufwagen\_HS 250 compact.jpg*

El nuevo carro HS 250 compact de SIEGENIA destaca por su reducida altura y soporta correderas elevadoras con un peso de hoja de hasta 250 kg. La pionera tecnología de rodamientos garantiza el confort de uso con tan sólo cuatro ruedas.

*Motivo II: SIE\_PORTAL\_HS\_SOFT CLOSE compact\_SOFT STOP compact.jpg*

Confort de uso simplificado: el nuevo SOFT CLOSE compact y el nuevo SOFT STOP compact combinan la apertura y el cierre sencillos de hojas pesadas con un eficiente montaje sin fresado.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Editor  GRUPO SIEGENIA  Marketing - Comunicación  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tfno.: +49 271 3931-1176  Email: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redacción / Persona de contacto  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tfno.: +49 2204 9644808  Email: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Texto - Información  Páginas: 2  Palabras: 454  Caracteres: 3 512 (con espacios en blanco)  elaborado el: 23/03/2023 |
| Se solicita el envío de una copia del documento en caso de publicarse material fotográfico o textual. | | |