## SIEGENIA: ahora para hojas de aluminio de hasta 170 kg

# Estética, resistente, duradera – ALU axxent PLUS

Con un perfeccionamiento de la ALU axxent PLUS, que con su diseño oculto contribuye a las líneas claras de la arquitectura moderna con perfiles estrechos, SIEGENIA contribuye ahora a aumentar la libertad de diseño de arquitectos, planificadores y fabricantes. A partir de ahora, la bisagra soporta pesos de hoja de 170 kg, sin prescindir de su elegante diseño. Esto permite la realización de generosas superficies acristaladas con una elevada incidencia de luz, también en combinación con acristalamientos triples energéticamente eficientes y otros acristalamientos pesados especiales. El aumento en 20 kg de la capacidad de carga de la bisagra se debe al uso de limitadores de apertura abatibles adicionales en los compases. Estos reducen el ancho de apertura durante el abatimiento y garantizan que las hojas pesadas también se puedan controlar de forma suave y confortable.

Las otras características de la bisagra también convencen. El uso de materiales exentos de corrosión garantiza una superficie con una protección permanente y la máxima durabilidad. Esto convierte a la ALU axxent PLUS en una solución ideal para la construcción de edificios de alta gama, que adicionalmente aumenta su valor mediante la combinación con la manilla de diseño ALU GLOBE RR y su discreto rosetón anular. Por último, pero no menos importante, la protección anti-efracción hasta RC3 cumple las máximas exigencias.

#### Procesamiento sencillo y eficiente

Los fabricantes se benefician de la elevada eficiencia de la ALU axxent PLUS durante la producción y el montaje. Su diseño es idéntico al de la versión anterior, de modo que los fabricantes mantienen los procesos ya establecidos y al mismo tiempo pueden beneficiarse de las numerosas ventajas de procesamiento de las potentes bisagras. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la fijación clipable, las piezas premontadas o autoposicionables así como una medida libre del marco mínima de 10 mm. Todos los procesos también siguen siendo los mismos en el montaje. El rápido y sencillo cuelgue de la hoja así como el ajuste 3D garantizan unos eficientes procesos. El inteligente diseño logístico con ahorro de costes y de tiempo en la producción y el montaje ofrece a los fabricantes ventajas adicionales.

#### Potente programa completo ALU

El programa completo ALU de SIEGENIA cubre toda la gama de posibles campos de aplicación, desde herrajes para ventanas y puertas correderas hasta sistemas de cierre para puertas principales. La tecnología de herrajes y de bisagras se complementa con inteligentes sistemas de control de acceso y de motorización con diversas funciones adicionales, que pueden ser usados y controlados de forma cómoda e intuitiva con la App SIEGENIA Comfort.

#### Pie de foto

Fuente de imágenes: SIEGENIA

*Motivo: SIE\_ALU\_axxent\_PLUS\_Ecklager.jpg*

A partir de ahora para peso de hoja de 170 kg: la bisagra ALU axxent PLUS de SIEGENIA permite la realización de grandes superficies acristaladas con una elevada incidencia de luz y finos perfiles.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Editor  GRUPO SIEGENIA  Marketing - Comunicación  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tfno.: +49 271 3931-1176  Email: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redacción / Persona de contacto  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tfno.: +49 2204 9644808  Email: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Texto - Información  Páginas: 2  Palabras: 314  Caracteres: 2 504 (con espacios en blanco)  elaborado el: 14/09/2023 |
| Se solicita el envío de una copia del documento en caso de publicarse material fotográfico o textual. | | |