## Veelzijdig, robuust, ruimtebesparend: ECO SLIDE CO van SIEGENIA

# Nieuwe schuifbeslag-variant, geschikt voor talrijke profielsystemen

Ruimtebesparend en betrouwbaar in de bediening met de montagevoordelen van een draai-kiepbeslag: ECO SLIDE CO van SIEGENIA combineert ruimtelijk comfort met efficiëntievoordelen. De verdere ontwikkeling van het beproefde ECO SLIDEschuifbeslag biedt eindgebruikers een aantrekkelijke combinatie van een comfortabele bediening, intuïtieve verwerking, energie-efficiëntie en een stijlvol design. De ECO SLIDE is verkrijgbaar als alternatief voor de geteste ECO SLIDE voor Profine Premislide en is geschikt voor een breed scala aan profielsystemen. De integratie in de centrale vergendeling is zeer enevoudig en de montage is zeer efficient.

#### Ruimtebesparende oplossing met intuïtief bedieningscomfort

ECO SLIDE CO is een veelzijdige en ruimtebesparende oplossing die perfect past als schuifraam of -deur in elke ruimte. In tegenstelling tot traditionele balkondeuren biedt dit beslag dankzij de gereduceerde doorgangshoogte, van ongeveer 45 mm, in schuifdeuren een comfortabele doorgang naar buiten. Daarbij combineert het systeem het bedieningscomfort van een schuifoplossing met de voordelen van een draai-kiepbeslag. De omlopende constructie zorgt met een betrouwbare dichtheid voor een behaaglijk woongevoel en een hoge energie-efficiëntie. Hierdoor is ECO SLIDE CO zelfs geschikt bij koude temperaturen.

Een van de sterke punten van het nieuwe schuifbeslag is het hoge bedieningscomfort. Het is zowel robuust als gemakkelijk en intuïtief tegelijk en daardoor ongevoelig voor bedieningsfouten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de onderhoudsvrije loopwagen en de hoogwaardige TITAN centrale vergrendeling, hierdoor is het een ideale oplossing voor steeds wisselende gebruiksomstandigheden. ECO SLIDE CO overtuigt ook op het gebied van ruimtelijk comfort,  veiligheid en esthetiek. Om de inbraakwering te verhogen kan het flexibel worden uitgebreid tot RC2 met slechts een paar onderdelen. Bovendien is het beslag op aanvraag verkrijgbaar met hoogwaardige designcomponenten, waardoor de sluitdelen onopvallend geïntegreerd kunnen worden in een sluitlijst. Dit biedt verwerkers de vrijheid om op maat gemaakte oplossingen te creëren die voldoen aan de individuele ontwerpeisen van hun klanten.

#### Voordelige allrounder voor diverse profielsystemen

ECO SLIDE CO bewijst ook zijn kwaliteiten tijdens de montage. Tijdens de introductie zijn de schuifsystemen van Gealan (Smoovio) en Rehau (Synego Slide) beschikbaar. Tevens wordt er gewerkt aan nieuwe profielsystemen. Hierdoor biedt deze veelzijdige oplossing verwerkers een breed assortiment om schuifelementen individueel vorm te geven. Het TITAN vleugelbeslag bespaart tijd en kosten tijdens de montage. Het wordt bevestigd en afgesteld met slechts enkele aanvullende onderdelen. Daarnaast is er een multifunctionele rail voor het kozijn. Dit garandeert vlotte, efficiënte processen van magazijnopslag tot aan de montage.

#### Onderschriften afbeeldingen

Bron afbeelding: SIEGENIA

*Afbeelding I: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE CO\_Interieur\_Bad\_Presse.jpg*

Als schuifraam bespaart ECO SLIDE CO van SIEGENIA waardevolle ruimte binnen en past het perfect in iedere ruimte aan. Het beslag combineert ruimtelijk comfort voor eindgebruikers met een eenvoudige montage.

### Afbeelding II: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE CO\_Interieur\_Apartment\_Presse.jpg

In tegenstelling tot traditionele balkondeuren biedt ECO SLIDE CO dankzij de gereduceerde doorgangshoogte van ongeveer 45 mm in schuifdeuren een comfortabele doorgang naar buiten.

### Afbeelding III: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE CO\_Detail\_durchgehende\_Schließleiste.jpg

Met zijn sluitdelen zonder zichtbare verschroeving en de doorlopende sluitlijst combineert ECO SLIDE CO maximale functionaliteit met een aantrekkelijk uiterlijk.

### Afbeelding IV: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE CO\_Detail\_Mittelverschluss.jpg

Hoogwaardige uitvoering: de middensluiting die voldoet aan RC2 en de sluitdelen die in een sluitlijst geïntegreerd kunnen worden, combineren veiligheid en design.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uitgever  SIEGENIA GROEP  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redactie / contactpersoon  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 (0)2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Tekst - info  Pagina's: 2  Woorden: 369  Tekens: 2 906 (met spaties)  gecreëerd op: 6-6-2023 |
| Bij publicatie van beeld- of tekstmateriaal vragen wij om toezending van een proefexemplaar. | | |