## Komfortabel, clever, präzise: die neue Lüftungssteuerung von SIEGENIA

# Bedienkomfort auch für schwer erreichbare Lüfter

Mit einer cleveren Komfortlösung macht SIEGENIA die bedarfsgerechte, energieeffiziente Frischluftzufuhr einfacher denn je: Die neue Lüftungssteuerung erlaubt die synchrone Steuerung von bis zu neun Lüftungsgeräten. Derzeit geeignet für den Einsatz mit dem AEROMAT VT-System sowie dem neuen Wandlüfter AEROPLUS WRG, erfolgt die Montage der kompakten Steuerung mit dem dezenten Design an einer leicht erreichbaren Stelle an der Wand. So lassen sich selbst schwer erreichbare Lüfter – z. B. bei Sturz- oder deckennahem Einbau – ausgesprochen einfach und bequem bedienen. Unterstützt wird dies durch verschiedene Funktionen, die von der Einstellung der Lüftungsstufen bis zur Aktivierung des Automatikmodus oder der Nachtlüftung reichen.

#### Jederzeit präzise Messdaten

Besonders präzise und bedarfsgerecht wird die Lüftung in der Variante mit Sensorik. Diese ist mit einem integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler sowie einem CO2-Sensor ausgestattet. Mithilfe dieser beiden Sensoren erfasst sie die Raumluftqualität exakt an der Stelle, an der sie im Raum montiert wurde. Auch bei Lüftungsgeräten, die sich in einer messdatenkritischen Position befinden – z. B. in Heizkörpernähe –, sorgt dies für jederzeit präzise, verlässliche Werte. Den aktuellen Status zeigt die Lüftungssteuerung per Ampelprinzip über eine LED-Leuchte an und aktiviert in Kombination mit dem Automatikmodus die für ein gesundes Raumluftklima erforderliche Lüftungsstufe bei Bedarf selbsttätig.

#### Einfache Montage per Plug-and-Play

Verarbeiter überzeugt die durchdachte, effektive Montage: Die Verkabelung zwischen Lüfter und Lüftungssteuerung erfolgt nach dem Plug-and-Play-Prinzip mithilfe eines einzigen vorkonfektionierten Buskabels – einfach und unkompliziert. Eine zusätzliche Stromversorgung der Lüftungssteuerung ist nicht notwendig.

#### Bildunterschriften

Bildquelle: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_AERO\_Lüftungssteuerung.jpg*

So wird die bedarfsgerechte, energieeffiziente Frischluftzufuhr einfacher denn je: Die neue Lüftungssteuerung von SIEGENIA erlaubt die synchrone Steuerung von bis zu neun Lüftungsgeräten.

*Motiv II: SIE\_AERO\_Lüftungssteuerung\_Badezimmer.jpg*

Die Montage der Lüftungssteuerung erfolgt an einer leicht erreichbaren Stelle an der Wand. So lassen sich selbst schwer erreichbare Lüfter ausgesprochen einfach und bequem bedienen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herausgeber  SIEGENIA GRUPPE  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redaktion / Ansprechpartner  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-Mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text - Info  Seite: 1  Wörter: 231  Zeichen: 1 810 (mit Leerzeichen)  erstellt am: 11.07.2024 |
| Bei Veröffentlichung von Bild- oder Textmaterial bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars. | | |