**Estanqueidad y confort sin compromisos.**

# ECO SLIDE: el herraje de corredera versátil

Es estanco, de fácil uso y garantiza múltiples posibilidades de diseño, que ofrecen un confort en la vivienda en estado puro a los usuarios finales: el herraje de corredera PORTAL ECO SLIDE de SIEGENIA. ECO SLIDE combina el uso sencillo de los sistemas de correderas elevadoras con la elevada estanqueidad de las correderas oscilo-paralelas, garantizada mediante su sistema de juntas perimetrales continuas, que crea las mejores condiciones para un elevado ahorro energético. Además, el potente herraje para puertas y ventanas de todos los materiales de marco destaca especialmente por su atractivo diseño y por el perfecto aprovechamiento del espacio: su uso como ventana conlleva un ahorro espacial considerable en el interior, ya que, gracias a la hoja corredera, no se pierde espacio en la solera al ventilar. Como puerta, por otro lado, ECO SLIDE es una atractiva opción adicional para los conocidos sistemas de puertas correderas.

El uso sencillo e intuitivo y la función SOFT CLOSE, integrable opcionalmente, hacen que este herraje sea fácilmente manejable para el usuario. La función SOFT CLOSE frena la hoja durante la operación de cierre y la guía de forma segura hacia la posición final. Esto minimiza el riesgo de sufrir lesiones y protege los cerramientos. Una función de microventilación de serie para una ventilación continua así como una elevada protección anti-efracción mediante los resistentes ganchos de cierre redondean la gama de prestaciones.

#### De uso polivalente

El inteligente diseño del ECO SLIDE también hace gala de sus virtudes en la producción. En ella, los fabricantes se aprovechan de un montaje racional con un reducido número de piezas y un ajuste sencillo. Los costes de mantenimiento son también muy bajos. Las flexibles posibilidades de uso para cerramientos de PVC permiten la cooperación de SIEGENIA con diversas empresas de sistemas como, p. ej., con la empresa profine. Ahora se ha desarrollado una plataforma de productos para el sistema PremiSlide, en la que el perfil y el herraje están adaptados entre sí con total perfección.

#### Pies de foto

Fuente de imágenes: SIEGENIA

*Imagen I: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE\_Schiebetür\_Interieur.jpg*

El herraje de corredera ECO SLIDE reúne eficiencia energética y facilidad de uso con un diseño atractivo.

*Imagen II: SIE\_PORTAL\_ECO SLIDE\_Verschluss.jpg*

Los resistentes ganchos de cierre del herraje de corredera ECO SLIDE garantizan una elevada protección anti-efracción.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Editor  GRUPO SIEGENIA  Marketing - Comunicación  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf (Alemania)  Tel.: +49 271 3931-412  Fax: +49 271 3931-77412  Email: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redacción / Persona de contacto  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Feuerwehrstraße 42  D - 51588 Nümbrecht (Alemania) Tel.: +49 2293 909890  Fax: +49 2293 909891  Email: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Texto - Información  Página: 1  Palabras: 241  Caracteres: 1 956 (con espacios en blanco)  elaborado el: 21/03/2018 |
| Se solicita el envío de una copia del documento si se publica material fotográfico o textual. | | |